# ULOŽENÍ OPERACÍ SKENOVÁNÍ(PROGRAM)

## Přehled

Tato funkce hromadně ukládá různá nastavení do jediného programu. Uložený program je možné jednoduše vyvolat.
Předpokládejme například, že se jednou měsíčně skenují do souboru dokumenty velikosti A4 (8 1/2" x 11") a odesílají se do každé pobočky firmy.

- Do každé pobočky se posílají stejné dokumenty
- Postupně se odešlou jednotlivé strany svázaného dokumentu
- Šmouhy na okrajích dokumentu jsou před odesláním vymazány

Když není program úlohy uložen | Když je program úlohy uložen
--- | ---
Zadejte adresu každé pobočky. Zvolte sken dvojstrany. Zadejte mazání. Klepněte na klávesu [Start]. Naskenujte a odešlete originál. | Klepněte na klávesu uloženého programu. Klepněte na klávesu [Start]. Naskenujte a odešlete originál.
Každoměsíční odesílání dokumentu zabere dost času, protože je třeba zadat výše uvedená nastavení. Kromě toho dochází při výběru nastavení k občasným chybám. | Uložíte-li program, nastavení se snadno vyberou jednoduchým klepnutím na klávesu programu. Navíc se odesílá podle uloženého nastavení, takže nemůže dojít k chybě.

Konfigurace programu:
Na panelu akcí klepněte na klávesu [Uložit program – Nastavit aktuální uložení], která se objeví při práci v jakékoli obrazovce režimu.

- Nastavení uložená v programu budou zachována i poté, co se program použije pro odeslání. Stejná nastavení je pro odeslání možné používat opakovaně.
- V programech nelze uložit níže uvedený obsah:
  - Klepnutí na klávesu [Reproduktor]
  - Vlastní velikosti
  - Kopie karty
  - Změny stran a nespecifikované mazání v náhledu
  - Zadání metadat
  - Nastavení odeslání
  - Volba vlastního jména
- Lze uložit až 48 programů.
- V jednom programu může být uloženo až 500 cílů.
- Program, v němž jsou podadresy a přístupové kódy zadány jako cíl f-kódu, zaznamenává všechny podadresy a přístupové kódy.

Tuto funkci nelze použít v režimu zadávání dat.

## Ovládání

Vložte originál a na panelu akcí klepněte na klávesu [Vyvolat program].
V závislosti na funkci uložené v programu vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
- SKLO PRO DOKUMENTY

Klepněte na klávesu požadovaného programu.
Konfigurujte další nastavení.
Pro volaný program konfigurujte dodatečně následující nastavení:

- Nastavení obrazu: Velikost skenování
- Velikost odeslání, formát souboru, barevný režim
- Nastavení odeslání
- Ostatní: Načasované odesílání, Kopie karty, Soubor, Rychlý soubor, Hlášení o transakci

Je-li volba uložena v programu, nelze ji už dále upřesnit.
Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.
Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním faxu. Další informace najdete v části „KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU“.

- Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
- Pokud jste na sklo pro dokumenty položili originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé.
  Po skončení skenování, vložte originál a klepněte na klávesu [Start].
  Opakujte tento postup, dokud nejsou naskenovány všechny stránky a pak klepněte na klávesu [Konec čtení].

Na začátek stránky