# VKLÁDÁNÍ VLOŽENÉHO LISTU DO KOPIÍ(OBÁLKY/PROKLADY)

## Přehled

Tato funkce vkládá list papíru na místo určené strany jako vložený list.
Existují dva typy vložených listů: Je možné zadat pozici vložení.
V případě potřeby vložte obálky.
Další informace o vkládání obálek naleznete v části "VKLÁDÁNÍ OBÁLEK DO KOPIÍ".
Příklad: Vložte A za stranou 3 a vložte B za stranou 5.
Příklady vkládání listu
Následující příklady znázorňují výsledky kopírování při vkládání listů do šesti jednostranných nebo tří oboustranných originálů pomocí dvou režimů kopírování popsaných níže.
Režimy kopírování

- Kopírování jednostranného originálu
- Kopírování oboustranného originálu

Kopírování jednostranného originálu

Podmínky nastavení vloženého listu | Výsledné kopie
--- | ---
Vložte vložený list v režimu jednostranné kopie. | Vložte vložený list v režimu oboustranné kopie.
Nekopírováno | Vloží list mezi druhou a třetí stranu kopie. |
Jednostranná kopie | Zhotoví jednostrannou kopii třetí strany originálu na vložený list. |
OBOUSTRANNÁ KOPIE | Zhotoví oboustrannou kopii třetí a čtvrté strany originálu na vložený list. |

Kopírování oboustranného originálu

Podmínky nastavení vloženého listu | Výsledné kopie
--- | ---
Vložte vložený list v režimu jednostranné kopie. | Vložte vložený list v režimu oboustranné kopie.
Nekopírováno | Vloží list mezi druhou a třetí stranu kopie. |
Jednostranná kopie | Zhotoví jednostrannou kopii třetí strany originálu na vložený list. | * Čtvrtá strana originálu není zkopírována.
OBOUSTRANNÁ KOPIE | Zhotoví oboustrannou kopii třetí a čtvrté strany originálu na vložený list. |

- Před použitím obálek/prokladů vložte příslušné vkládané listy do zásobníku.
- Volíte-li funkci obálek/prokladů, vložte originály do zásobníku podavače dokumentů, zvolte jednostranné nebo oboustranné kopírování, pak počet kopií a všechna ostatní požadovaná nastavení kopírování. Po dokončení nastavení, proveďte postup výběru obálek/prokladů.
- Velikost vloženého listu musí být shodná jako velikost kopie.
- Lze vložit až 100 vložených listů.

- Sklo pro dokumenty není možné pro tuto funkci použít.
- Povšimněte si, že na místo stejné stránky nelze vložit dva vložené listy.
- Když provádíte oboustranné kopírování oboustranných originálů, nelze vložený list vložit mezi lícovou a rubovou stranu originálu.
- Tato funkce nemůže být použita v kombinaci s funkcí sešívání vazby.
- Toto nastavení není dostupné, pokud je funkce obálek/prokladů v režimu nastavení zakázána.

## Ovládání

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty a klepněte na klávesu [Náhled].

- AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ

Klepněte na klávesu [Ostatní] a pak na klávesu [Obálky/proklady].
Klepněte na klávesu [Vkládání typu A] a pak na klávesu [Změnit].
Nastavení vkládání typu B jsou stejná, jako nastavení pro vkládání typu A.
Pokud vkládáte pouze vložený list A, klepněte na klávesu [Nekopírovat].
Kopírujete-li na vložený list A, klepněte na klávesu [Simplexní] nebo [Oboustranná kopie].
Změna vloženého listu:
Klepněte na klávesu [Zásobník] a vyberte zásobník, ve kterém jsou založeny vkládané listy.
Kopírujete-li na obě strany vloženého listu, nemůžete použít samolepky, transparentní fólie ani štítkový papír. Lze vložit štítkový papír, pokud na něj nekopírujete.
Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .
Klepněte na klávesu zobrazení vložené strany.
Pomocí číselných kláves zadejte číslo strany, do které chcete vložit list, a klepněte na klávesu [Zadat].
Celkový počet vložených listů se zobrazí vedle klávesy [Zadat]. Opakujte tyto kroky podle počtu vložených listů.
Pokud zadáte nesprávné číslo vložené strany:
Klepněte na klávesu [Grafická úprava stránky] a změňte stranu.

- KONTROLA, EDITOVÁNÍ A MAZÁNÍ GRAFICKÉ ÚPRAVY STRAN OBÁLKY A VLOŽENÝCH LISTŮ

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].
Zrušení vkládání vložených listů:
Klepněte na klávesu [VYMAZAT VŠE].
Zkontrolujte obraz náhledu na obrazovce náhledu.
Zkontrolujte, zda nastavení povede k požadovaným výsledkům.
Zrušení všech nastavení:
Klepněte na klávesu [VYMAZAT VŠE].
Klepnutím na klávesu [Barevné kopírování] nebo [Černobílé kopírování] zahájíte kopírování.
Pokud zhotovujete pouze jednu sadu kopií, nemusíte určovat jejich počet.
Zhotovení dvou nebo více sad kopií:
Klepněte na klávesu zobrazení kopií a určete jejich počet.
Na začátek stránky