# PŘERUŠENÍ KOPÍROVÁNÍ

## Přehled

Tato funkce pozastavuje probíhající úlohu a přednostně vytiskne originál určený funkcí přerušení kopírování.
Potřebujete-li nutně udělat kopii a přístroj je zaměstnán dlouho trvajícím kopírováním nebo jinou úlohou, použijte kopírování při přerušení.

- Klávesa [Přerušení] není zobrazena během skenování originálu.
- V závislosti na nastavení probíhající úlohy se klávesa [Přerušení] nemusí objevit.
- Kopírování při přerušení nelze použít ve spojení s následujícími funkcemi:
  Vytváření úlohy, Tandemové kopírování, Kopie knihy, Kopie karty, Vícestránkové zvětšení, Počítání originálů, Zkušební kopie, Nastavení náhledu, Rozdělit knihu
- Položíte-li na sklo pro dokumenty originál, nelze pro přerušované kopírování vybrat funkce oboustranného kopírování, režim třídění ani sešívání.
  Je-li zapotřebí některá z těchto funkcí, použijte automatický podavač dokumentů.

## Ovládání

Klepněte na klávesu [Přerušení].
Objeví se obrazovka režimu přerušení.
Pokud je povoleno ověření uživatele,
klepněte na klávesu [Přerušení] a zobrazte obrazovku ověření uživatele. Zadejte uživatelské jméno a heslo a proveďte ověření uživatele.
Vložte originál.
Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
- SKLO PRO DOKUMENTY

Nakonfigurujte nastavení kopírování.
Chcete-li přerušit kopírování, klepněte na klávesu [Storno].
Klepnutím na klávesu [Barevné kopírování] nebo [Černobílé kopírování] zahájíte přerušované kopírování.
Po vytisknutí kopie při přerušení se obnoví přerušená úloha.
Funkce přerušení kopírování nezobrazuje náhled naskenovaného originálu.
Na začátek stránky