# NASTAVENÍ SSL

Pro data přenášená v síti lze použít protokol SSL.
SSL je protokol umožňující šifrování dat přenášených v síti. Šifrování umožňuje bezpečně odesílat a přijímat citlivé informace.
U následujících protokolů lze nastavit šifrování dat.
Port serveru

- HTTPS: Aplikujte šifrování SSL na komunikaci pomocí HTTP.
- IPP-SSL: Aplikujte šifrování SSL na komunikaci pomocí IPP.
- V přístupu režimu nastavení (webová verze) přesměrujte HTTP na HTTPS: Je-li zapnuto toto nastavení, jakákoli komunikace, která se pokusí o přístup k přístroji pomocí HTTP, je přesměrována na HTTPS.

Port klienta

- HTTPS: Aplikujte šifrování SSL na komunikaci pomocí HTTP.
- FTPS: Aplikujte šifrování SSL na komunikaci pomocí FTP.
- SMTP-SSL: Aplikujte šifrování SSL na komunikaci pomocí SMTP.
- POP3-SSL: Aplikujte šifrování SSL na komunikaci pomocí POP3.
- LDAP-SSL: Aplikujte šifrování SSL na komunikaci pomocí LDAP.

Úroveň šifrování
Sílu šifrování lze nastavit na jeden ze tří stupňů.
Na začátek stránky