# ZHOTOVENÍ BROŽURY(KOPIE KNIHY)

## Přehled

Tato funkce zhotoví kopii dvou protilehlých stran otevřené knihy nebo jiného svázaného dokumentu.
Kopie zhotovené touto funkcí mohou vytvořit brožuru, když je složíte uprostřed.
Tato funkce je užitečná pro uspořádání kopií do pěkné knihy nebo brožury.
Jak vložit originál

- Kopie knihy musí být zadána, ještě než naskenujete originál.
- Na každý list papíru se zkopírují čtyři stránky originálu. Pokud počet stránek originálu nebude dělitelný čtyřmi, budou na konci automaticky přidány prázdné stránky.
- Tuto funkci lze zkombinovat se sešíváním vazby nebo překládáním, máte-li nainstalovaný finišer vazby.
- Když je vybrána funkce zhotovení kopie knihy, je automaticky nastaven režim oboustranného kopírování.
  Jsou-li zvolena nastavení, která brání oboustrannému kopírování, nelze funkci zhotovení kopie knihy použít.

## Ovládání

Umístěte originál na sklo pro dokumenty.
Položte otevřené strany „prvního a posledního listu“.

- SKLO PRO DOKUMENTY

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Kopie knihy].
Zvolte pozici vazby.
Pokud nevkládáte obálku, klepněte na klávesu a pak na klávesu [Zpět]. Přejděte na krok 5.
Zrušení kopírování knihy:
Klepněte na klávesu [Vyp.].
Pokud vkládáte obálku, klepněte na klávesu [Nastavení obálky] a pak na klávesu [Zap.].
Chcete-li zhotovit kopii na vložený list obálky, zaškrtněte pole [Zhotovit kopii na obálku (Duplex)] .
Změna vstupního zásobníku obálky:
Klepnutím na klávesu [Zásobník] zobrazíte obrazovku výběru zásobníku. Klepněte na vstupní zásobník obálky na obrazovce výběru zásobníku. Další informace naleznete v části VÝBĚR ZÁSOBNÍKU PAPÍRU PRO KOPÍROVÁNÍ.

- Pokud na obálku budete kopírovat, nelze použít samolepky, transparentní fólie ani štítkový papír.
- Toto nastavení není dostupné, pokud je funkce obálek/prokladů v režimu nastavení zakázána.

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].
Klepnutím na klávesu [Náhled] naskenujte první stranu originálu.
Spustí se skenování originálu.
Vložte další otevřené strany originálu a klepněte na klávesu [Dodatečný sken].
Opakujte tento krok, dokud nejsou naskenovány všechny originály.
Naskenujte zbývající strany originálu v následujícím pořadí:

1. Vnitřek přední obálky a 1. strana (protilehlé strany)
2. Vnitřek 2. a 3. strany (protilehlé strany)
3. ...
4. Vnitřek poslední strany a zadní obálky (protilehlé strany)

Nastavení kopírování nelze při skenování dalších stran změnit.
Zkontrolujte obraz náhledu na obrazovce náhledu.
Zkontrolujte, zda nastavení povede k požadovaným výsledkům.
Zrušení všech nastavení:
Klepněte na klávesu [VYMAZAT VŠE].
Klepněte na klávesu [Konec skenování originálu] a začněte kopírovat.
Pokud zhotovujete pouze jednu sadu kopií, nemusíte určovat jejich počet.
Zhotovení dvou nebo více sad kopií:
Klepněte na klávesu zobrazení kopií a určete jejich počet.
Na začátek stránky