# TISK TEXTU NA ŠTÍTKY ŠTÍTKOVÉHO PAPÍRU(NASTAVENÍ ŠTÍTKOVÉHO PAPÍRU/TISK NA ŠTÍTKY)

## Přehled

Existují dvě metody tisku na štítky štítkového papíru: "Nastavení štítkového papíru" a "Tisk na štítkový papír"
Nastavení štítkového papíru
V aplikaci vytvořte text, který se má tisknout na štítkový papír, a pak v nabídce [Nastavení štítkového papíru] na záložce [Rozšířené] v okně vlastností ovladače tiskárny nastavte vzdálenost posunutí textu. Text se vytiskne na štítky.
Tisk na štítkový papír (pouze pro PCL6)
Listy štítků jsou vytištěny a vloženy mezi požadované stránky.
V nabídce [Tisk na štítkový papír] na záložce [Speciální režimy] v okně vlastností ovladače tiskárny zadejte text, který chcete vytisknout na štítky. Určete podrobná nastavení, například velikost štítků, počáteční pozici, vzdálenost mezi štítky a čísla stran, kam mají být štítky vloženy.

- Tyto funkce jsou dostupné v prostředí systému Windows.
- Štítkový papír musí být vložen do pomocného zásobníku.

## Ovládání

Windows
Nastavení štítkového papíru
Když dokončíte přípravu dat tištěných na štítkový papír v aplikaci, postupujte následujícím způsobem:
Klikněte na záložku [Rozšířené] a na tlačítko [Nastavení štítkového papíru].
Určete vzdálenost posunutí obrazu přímým zadáním hodnoty nebo kliknutím na tlačítko .
Zvolte zdroj a typ papíru.
Klikněte na záložku [Papír], zvolte jako zdroj papíru možnost [Pomocný zásobník] a jako typ papíru možnost [Štítkový papír].
Nastavte typ papíru pomocného zásobníku na [Štítkový papír] a ujistěte se, že do pomocného zásobníku je vložen štítkový papír.
Tisk na štítkový papír (pouze pro PCL6)
Otevřete data, do kterých chcete vložit štítkový papír a vyberte nastavení.
Klikněte na záložku [Speciální režimy].
Vyberte možnost [Tisk na štítkový papír] a klikněte na tlačítko [Nastavení].
Zvolte nastavení pozice štítku.
U komerčně dostupného štítkového papíru použijte v uživatelských nastaveních stávající nastavení, například [A4-5tab-D]. Pro ostatní typy štítkového papíru můžete pozici prvního štítku, vzdálenosti mezi štítky a vodorovný a svislý rozměr štítku zadat nebo změnit přímo pomocí tlačítka . Kromě toho zvolte v nabídce Velikost papíru velikost štítkového papíru.
Zvolte nastavení papíru.
Určete strany, kam chcete vložit štítkový papír a zadejte text, který na štítky chcete vytisknout. Vyberte také písmo a upravte rozvržení.

- Nastavte typ papíru pomocného zásobníku na [Štítkový papír] a ujistěte se, že do pomocného zásobníku je vložen štítkový papír.
- Nastavení štítkového papíru lze uložit a uložený soubor pak otevřít v nabídce uživatelských nastavení.

Na začátek stránky