# ČÁST OBRAZU JE OŘÍZNUTA

Nedaří-li se vám vyřešit problém pomocí řešení v této příručce, stiskněte tlačítko [Napájení] a přepněte hlavní vypínač do polohy . Počkejte alespoň 10 sekund a přepněte hlavní vypínač do polohy „“. Až se barva kontrolky napájení změní na zelenou, stiskněte tlačítko [NAPÁJENÍ].
Není-li barva pozadí displeje stavu úlohy v pravém horním rohu dotykového displeje šedá, nevypínejte hlavní vypínač ani nevytahujte zástrčku napájecího kabelu. Mohlo by dojít k poškození pevného disku nebo ke ztrátě ukládaných nebo přijímaných dat.

Zkontrolujte | Řešení
--- | ---
Odpovídá velikost papíru, zadaná v tiskové úloze, velikosti papíru vloženého do zásobníku? | Ujistěte se, že nastavení velikosti papíru odpovídá velikosti papíru vloženého do zásobníku. Windows: Nastavení se volí na záložce [Volba papíru] ovladače tiskárny. Pokud zvolíte [Přizpůsobit na papír], zkontrolujte vložený papír a nastavení velikosti papíru. Macintosh: Nastavení se volí v nabídce [Page Setup].
Je nastavení orientace tisku (na výšku nebo na šířku) správné? | Nastavte orientaci tisku podle tisknutého obrazu. Windows: Nastavení se volí na záložce [Hlavní] ovladače tiskárny. Macintosh: Nastavení se volí v nabídce [Page Setup].
Jsou v aplikaci v nastavení rozvržení dokumentu zadány správně okraje? | Zvolte odpovídající velikost papíru a okraje v nastavení rozvržení aplikace. Přesahuje-li okraj obrazu mimo tiskovou oblast přístroje, bude okraj oříznut.

Na začátek stránky