# REŽIM PŘEDEHŘÍVÁNÍ

Tento režim snižuje teplotu fixační jednotky a přepíná přístroj do vyčkávacího režimu s nízkou spotřebou energie.
Režim předehřívání se bude aktivovat, když po dokončení úlohy uplyne doba vyčkávání určená v tomto nastavení.
Ve srovnání s funkcí automatického vypnutím napájení je úspora energie nižší a čas obnovení provozního stavu je kratší.
V režimu předehřívání tlačítko [Základní okno] svítí a dotykový panel a tlačítko [Úsporný režim] zhasnou. Dotykový panel zmizí, když na něj klepnete nebo stisknete tlačítko [Výchozí obrazovka].
Nastavení režimu předehřívání:
V režimu nastavení zvolte [Úsporný režim] → [Nastavení režimu předehřívání].
Zpráva se zobrazí 15 vteřin před spuštěním režimu předehřívání. Chcete-li zprávu zavřít a pokračovat v normálním provozu, klepněte na tlačítko [Pokračovat].
Zpráva se opět zobrazí 15 vteřin před koncem prodloužení normální provozní doby.
Jestliže během 15 vteřin po zobrazení zprávy nebude provedena žádná akce, přístroj přejde do režimu předehřívání.
Nastavení zobrazení zprávy:
V části "Režim nastavení (administrátoři)" zvolte položky [Úsporný režim] → [Nastavení správy spotřeby] → [Zobrazit zprávu a posunout spuštění režimu předehřívání/Automatické vypnutí].
Na začátek stránky