# HROMADNÉ SKENOVÁNÍ VELKÉHO POČTU ORIGINÁLŮ(VYTVÁŘENÍ ÚLOHY)

## Přehled

Při kopírování velmi velkého počtu originálů rozdělí tato funkce originály do sad a každou z nich postupně podává do přístroje prostřednictvím automatického podavače dokumentů.
Tuto funkci použijte, pokud chcete kopírovat všechny originály jako jednu úlohu, ale počet originálů překračuje maximální počet, který lze vložit do podavače.
Tato funkce je užitečná při setřídění velmi velkého počtu originálů do více sad. Protože všechny originály jsou kopírovány jako jediná úloha, nemusíte třídit kopie, což by bylo nutné v případě, že by originály byly rozděleny do různých kopírovacích úloh.
Skenujete-li originály po sadách, rozdělte listy tak, aby v žádné sadě nebylo více listů, než kolik lze vložit, a pak skenujte počínaje sadou s první stránkou.
Individuální nastavení kopírování může být nakonfigurováno pro každou sadu originálu, které mají být skenovány samostatně.

- Před skenováním originálu musí být určen režim vytváření úlohy.
- Je-li složka rychlých souborů funkce ukládání dokumentů plná, kopírování v režimu vytváření úlohy nebude možné. Vymažte nepotřebné soubory ze složky rychlých souborů.

Režim vytváření úlohy nemůže být kombinován s dalšími funkcemi.

- Kopie dvojstrany
- Kopie knihy
- Kopie karty
- Vícestránkové zvětšení
- Originál s plným krytím A3 (12" x 18")
- Opakovat uspořádání

## Ovládání

- Kopírování v režimu vytváření úlohy
- Změna nastavení kopírování pro každou sadu originálů

Kopírování v režimu vytváření úlohy
Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Vytváření úlohy].
V ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí.
Zrušení režimu vytváření úlohy
Klepnutím na klávesu [Vyp.] zrušte zaškrtnutí.
Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].
Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty, klepněte na klávesu [Náhled] a naskenujte první originál.
Zasuňte originály úplně do zásobníku podavače dokumentů. Originály je možné ukládat až po indikační čáru.

- AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ

Podle potřeby změňte nastavení kopírování.
Nastavte barevný režim a ostatní. Při změně nastavení kopírování klepněte na klávesu [Změna nastavení následujícího skenovaného originálu]. Další informace naleznete v části Změna nastavení kopírování pro každou sadu originálů.
Při skenování následujícího originálu bez změny jakýchkoli nastavení přejděte ke kroku 5.
Vložte další sadu originálů a klepněte na klávesu [Dodatečný sken].
Opakujte tento krok, dokud nejsou naskenovány všechny originály.
Zkontrolujte obraz náhledu na obrazovce náhledu.
Zkontrolujte, zda nastavení povede k požadovaným výsledkům.
Zrušení všech nastavení:
Klepněte na klávesu [VYMAZAT VŠE].
Klepněte na klávesu [Spustit tisk] a začněte kopírovat.
Pokud zhotovujete pouze jednu sadu kopií, nemusíte určovat jejich počet.
Zhotovení dvou nebo více sad kopií:
Klepněte na klávesu zobrazení kopií a určete jejich počet.

- Nemůžete nastavit počet kopií pro každou sadu.

Změna nastavení kopírování pro každou sadu originálů
Podle potřeby proveďte změnu nastavení kopírování pro každou sadu originálů.
Před skenováním následujícího originálu v kroku 4 výše proveďte níže uvedené kroky.
Klepněte na klávesu [Změna nastavení následujícího skenovaného originálu] na panelu akcí a zaškrtněte ji .
Změňte nastavení kopírování.
Vložte další sadu originálů a klepněte na klávesu [Dodatečný sken].
Opakujte tento krok, dokud nejsou naskenovány všechny originály.
Na začátek stránky