# TISK URČITÝCH STRÁNEK NA JINÝ PAPÍR(JINÝ PAPÍR)

## Přehled

V prostředí Windows
Na papír, který je odlišný od ostatních stránek se vytiskne přední a zadní obálku a zvolené stránky dokumentu.
Tuto funkci použijte v případě, že chcete tisknout přední a zadní obálku na těžký papír, nebo chcete vložit na místě určitých stránek barevný papír nebo jinak odlišný papír.
Podle potřeby lze můžete vložit papír jako vložené listy, na kterých není nic vytištěno.
V prostředí Macintosh
Přední a zadní obálky dokumentu lze tisknout na papír, který je odlišný od ostatních stránek. Tuto funkci můžete použít například tehdy, když chcete na silný papír vytisknout jen přední obálku a poslední stránku.
V prostředí Macintosh může být tato funkce používána pouze u systému verze Mac OS X 10.4.11, 10.5 až 10.5.8, 10.6 až 10.6.8 nebo 10.7 až 10.7.2.

## Ovládání

Windows
Klikněte na záložku [Speciální režimy].
Vyberte možnost [Jiný papír] a klikněte na tlačítko [Nastavení].
Zvolte nastavení vkládání papíru.

- V odpovídajících nabídkách zvolte pozici vkládání, zdroj papíru a způsob tisku.
- Kliknutím na tlačítko [Přidat] zobrazíte nastavení v části Informace.
- Po dokončení nastavení klikněte v části Vlastní nastavení na tlačítko [Uložit] a uložte nastavení.

- Je-li v části Zdroj papíru zvolen [Boční zásobník], nezapomeňte zvolit Typ papíru a vložit příslušný typ papíru do bočního zásobníku.
- Je-li v nabídce Pozice vložení zvolena možnost [Jiná strana], určete pozici vložení přímým zadáním čísla strany. Vložky však nelze opakovaně vkládat na stejnou stranu. Je-li metoda tisku nastavena na [Oboustranný tisk], zadaná strana a následující strana budou vytištěny na přední a zadní straně listu, a proto se nepoužije nastavení vkládání na straně vytištěné na zadní straně listu.

Macintosh
Vyberte možnost [Printer Features] a [Different Paper].
Zvolte nastavení vkládání obálky.
Zvolte nastavení tisku, zásobník a typ papíru pro přední a zadní obálku.
Na začátek stránky