# ZMĚNA NASTAVENÍ TISKU PRO HLÁŠENÍ O TRANSAKCI(HLÁŠENÍ O TRANSAKCI)

## Přehled

Hlášení o transakci se tiskne automaticky, aby vás upozornilo, když se nepodaří odeslání internetového faxu nebo když probíhá odesílání oběžníku.
Hlášení o transakci obsahuje popis odesílání (datum, čas začátku, název cíle, potřebný čas, počet stránek, výsledek atd.).

- INFORMACE ZOBRAZENÉ VE SLOUPCI VÝSLEDKU

Hlášení o transakci se vytisknou v závislosti na podmínkách nastavených v režimu nastavení. Podle potřeby vyberte různé podmínky pro daný přenos.

- Tato funkce nemůže být použita v režimu skenování nebo režimu zadávání dat.

- U odesílání oběžníku platí změny podmínek tisku hlášení o transakci pro všechny cíle.

## Ovládání

Vložte originál.
Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
- SKLO PRO DOKUMENTY

Zadejte cíl.

- VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE
- ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ
- POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE
- MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY
- ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY
- VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁE
- POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Hlášení o transakci].
Klepněte na klávesu nastavení tisku.
Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .
Zrušení nastavení hlášení o transakci:
Klepněte na klávesu [Netisknout].

- Podmínky tisku pro hlášení o transakci jsou následující:
  - „Vždy tisknout“: Hlášení o transakci se vytiskne bez ohledu na to, zda se odesílání zdaří nebo ne.
  - „Tisknout při chybě“: Dojde-li během přenosu k chybě, vytiskne se hlášení o transakci.
  - „Netisknout“: Netisknout hlášení o transakci.
- Zaškrtněte políčko [Tisknout obraz předlohy] (). Tím zahrnete část přenášeného obrazu do hlášení o transakci. Tištěné zprávy nejsou k dispozici pro odeslání pomocí reproduktoru, přímé odeslání, vyvolávání příjmu nebo odeslání pomocí F kódu.

Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.
Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním faxu. Další informace najdete v části „KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU“.

- Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky.
  Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
- Pokud jste na sklo pro dokumenty položili originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé.
  Po skončení skenování, vložte originál a klepněte na klávesu [Start]. Opakujte tento postup, dokud nejsou naskenovány všechny stránky a pak klepněte na klávesu [Konec čtení].
  Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.

Na začátek stránky