# PŘÍMÝ TISK SOUBORU Z FTP SERVERU

## Přehled

Když je nakonfigurován server FTP, můžete přímo vybrat a vytisknout soubory na serveru FTP pomocí dotykového panelu přístroje. Tato funkce eliminuje potřebu stahování souborů ze serveru FTP do počítače a odesílání tiskových úloh z počítače do přístroje.
Nakonfigurování serveru FTP:
V režimu nastavení zvolte [Nastavení aplikace] → [Nastavení tisku z MFP(FTP)] a nakonfigurujte server FTP. (Jsou zapotřebí administrátorská práva.) Je možné nakonfigurovat až 20 FTP serverů.
Pokud zvolíte soubor PDF s heslem, budete muset pro zahájení tisku na obrazovce stavu úlohy zadat heslo.

- TISK ZAŠIFROVANÉHO PDF SOUBORU

## Ovládání

Klepněte na klávesu [Ukládání dokumentů].
Klepněte na klávesu [Na FTP zvolit soubor pro tisk] na panelu akcí.
Klepněte na klávesu serveru FTP, na který chcete získat přístup.
Klepněte na klávesu souboru, který chcete vytisknout, a pak klepněte na klávesu [Vybrat nastavení tisku] na panelu akcí.

- Při tisku více souborů klepněte na klávesy souborů, které chcete tisknout, a pak klepněte na klávesu [Tisk] na panelu akcí.
- U souborů, které lze tisknout, je na levé straně klávesy zobrazena ikona .
- Na levé straně kláves složek na FTP serveru je zobrazena ikona . Chcete-li zobrazit složku nebo soubor ve složce, klepněte na tuto klávesu.

- Celkově je možné zobrazit až 100 kláves souborů a složek.
- Klepnutím na klávesu se posunete o jednu složku výše.
- Když se přesunete dolů ve složce klepnutím na klávesu složky, zobrazí se klávesa .
  Klepnutím na tuto klávesu se vrátíte na obrazovku výběru názvu souboru nebo složky.
- klepnutím na klávesu [Název souboru nebo složky] můžete změnit pořadí souborů a složek zobrazených na obrazovce. Při každém klepnutí na tuto klávesu se pořadí mění mezi vzestupným a sestupným.

Zadejte podmínky tisku.

- Pokud jste v kroku 4 vybrali více souborů, můžete vybrat pouze počet výtisků.
- Pokud jste v kroku 4 vybrali soubor, který již obsahuje nastavení tisku (PCL, PS nebo XPS), nastavení budou použita.

Je-li zaškrtnuto pole [Tisknout na lesklý papír], je možnost [Volba papíru] nastavena na [Lesklý papír] (pomocný zásobník) a možnost [Výstupní rozlišení] na hodnotu [600 dpi (vysoká kvalita)].
Klepněte na klávesu [Start].
Po stažení souboru se zahájí tisk.
Na začátek stránky