# VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Tisknete-li data v prostředí, které nepoužívá ovladač tiskárny (tj. tisknete-li data pomocí systému MS-DOS nebo pomocí počítače, na kterém není nainstalován ovladač tiskárny), nastavte podrobné podmínky tisku. (Funkce Vypnout tisk prázdných stránek bude však aktivní i v případě, použijete-li ovladač tiskárny PCL.)
Při tisku pomocí ovladače tiskárny, má nastavení ovladače tiskárny přednost před nastavením parametrů tiskárny.
Nastavení

Položka | Nastavení
--- | ---
Kopie | 1 – 999 sad
Orientace | Na výšku Na šířku
Standardní velikost papíru | A3W, A3, B4, A4, B5, A5, 8 1/2" x 14", 8 1/2" x 13 2/5" (216 x 340 mm), 216 x 330 mm (8 1/2" x 13"), 216 x 343 mm (8 1/2" x 13 1/2"), 8 1/2" x 11", 7 1/4" x 10 1/2", 5 1/2" x 8 1/2", 12" x 18", 11" x 17", 8K, 16K
Výchozí výstupní zásobník | Střední zásobník (nezobrazí se, je-li nainstalován finišer) Zásobník odsazení*1 Pravý zásobník
Výchozí typ papíru | Běžný, hlavičkový, předtištěný, děrovaný, recyklovaný, barevný
Nastavení počátečního rozlišení | 600 dpi 600 dpi (vysoká kvalita) 1200 dpi
Vypnout tisk prázdných stránek | (Zapnuto) (Vypnuto)
Tloušťka čáry*2 | 0 až 9
Oboustranný tisk | 1stranný Oboustranný tisk (blok) Oboustranně (Blok)
Barevný režim | Auto ČB
Tisk N:1*3 | N:1 1 stránka 2 stránky 4 stránky 8 stránek
Rozvržení Zleva doprava*4 Zprava doleva*4 Zleva nahoře doprava*5 Zleva nahoře dolů*5 Zprava nahoře doleva*5 Zprava nahoře dolů*5
Přizpůsobit na stránku*6 | (Použít přizpůsobení na stránku) (Nepoužívat přizpůsobení na stránku)
Výstup | (Použít tisk po jednotkách) (Nepoužívat tisk po jednotkách) Pozice svorky*1: Žádná, 1 svorka vzadu, 2 svorky, 2 svorky (nahoře) (Použít děrování)*7 (Nepoužívat děrování)*7
Rychlý soubor | (Vypnuto) (Zapnuto)

*1
  Je-li nainstalován finišer
*2
  Toto nastavení slouží k úpravě šířky řádku vektorové grafiky. S výjimkou CAD a jiných speciálních použití není obvykle zapotřebí toto nastavení měnit. Pokud je zvolena hodnota 0, jsou všechny řádky vytištěny se šířkou jednoho bodu.
*3
  Velikosti papíru, které lze použít s touto funkcí, jsou A3, B4, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11". (Tato funkce nemusí s některými metodami tisku fungovat.)
*4
  Lze vybrat, je-li zvoleno 2:1.
*5
  Lze vybrat, je-li zvoleno 4:1/8:1.
*6
  Funguje pouze při tisku souborů ve formátu PDF, JPEG a TIFF.
*7
  Je-li nainstalován děrovací modul

Na začátek stránky