# NASKENOVANÝ OBRAZ JE OŘÍZNUTÝ

Nedaří-li se vám vyřešit problém pomocí řešení v této příručce, stiskněte tlačítko [Napájení] a přepněte hlavní vypínač do polohy . Počkejte alespoň 10 sekund a přepněte hlavní vypínač do polohy „“. Až se barva kontrolky napájení změní na zelenou, stiskněte tlačítko [NAPÁJENÍ].
Není-li barva pozadí displeje stavu úlohy v pravém horním rohu dotykového displeje šedá, nevypínejte hlavní vypínač ani nevytahujte zástrčku napájecího kabelu. Mohlo by dojít k poškození pevného disku nebo ke ztrátě ukládaných nebo přijímaných dat.

Zkontrolujte | Řešení
--- | ---
Je nastavená velikost pro skenování originálu menší než skutečná velikost originálu? | Nastavte velikost skenování podle skutečné velikosti originálu. Pokud jste záměrně nastavili menší velikost než je skutečná velikost originálu, dbejte při vkládání originálu na referenční pozici vybrané velikosti skenování. Skenujete-li například originál velikosti A4 (8 1/2" x 11") s nastavením skla pro dokumenty na B5 (5 1/2" x 8 1/2"), zarovnejte originál podle pravítka k levému okraji tak, aby byla skenovaná plocha umístěna ve skenovací oblasti pro B5 (5 1/2" x 8 1/2"). - "SKLO PRO DOKUMENTY

Na začátek stránky