# DĚROVACÍ MODUL

## Přehled

Toto zařízení je možné nainstalovat na finišer nebo finišer vazby a umožňuje děrování otvorů v papíru.
Likvidace odpadu z děrování
Odpad z děrování otvorů se shromažďuje ve schránce na odpad z děrování.
Podle uvedeného postupu vyměňte schránku na odpad z děrování.

## Ovládání

- Nainstalován finišer
- Nainstalován finišer vazby

Nainstalován finišer
Otevřete kryt.
Stiskněte páčku vlevo a posouvejte finišer doleva, dokud se nezastaví.
Opatrně posouvejte finišer, dokud se nezastaví.
Uchopte rukojeť schránky na odpad z děrování, opatrně ji vytáhněte a zlikvidujte odpad.
Opad z děrování nasypte do plastového sáčku nebo vhodné nádoby a buďte opatrní, abyste odpad nerozsypali.
Opatrně schránku zatlačte zpět.
Stiskněte páčku vlevo a posouvejte finišer doleva, dokud se nezastaví.
Opatrně posouvejte finišer, dokud se nezastaví.
Zavřete kryt.
Nainstalován finišer vazby
Otevřete přední kryt.
Vytáhněte schránku na odpad z děrování a zlikvidujte opad.
Opad z děrování nasypte do plastového sáčku nebo vhodné nádoby a buďte opatrní, abyste odpad nerozsypali.
Nasaďte schránku na odpad z děrování zpět.
Zavřete přední kryt.
Na začátek stránky