# ZMĚNA EXPOZICE A TYPU OBRAZU ORIGINÁLU

## Přehled

Optimálního skenování dosáhnete výběrem expozice a typu obrazu originálu v závislosti na daném originálu.
Použijete-li sklo pro dokumenty k naskenování více stran originálu, změňte nastavení expozice při každé změně strany.
Používáte-li automatický podavač dokumentů, nebude možné po zahájení skenování měnit nastavení expozice. (Použijete-li volbu Vytváření úlohy v části Ostatní, změňte expozici při každém vložení nové sady originálů.)
Nastavení expozice

Expozice | Návrh
--- | ---
Auto | Toto nastavení automaticky upraví expozici podle světlých a tmavých částí originálu.
Manuální | 1-2 | Zvolte toto nastavení, pokud se originál skládá z tmavého textu.
3 | Zvolte toto nastavení pro normální originál (ani tmavý, ani světlý).
4-5 | Zvolte toto nastavení, pokud se originál skládá ze světlého textu.

Způsob výběru typu originálu (režim skenování, režim zadávání dat)

Položka | Popis
--- | ---
Auto | Pro originál je automaticky zvolen odpovídající typ obrazu originálu.
Manuální | Text/tištěné foto | Tento režim dává nejvyváženější výsledky pro skenování originálu, který obsahuje text i tištěné fotografie, například časopis nebo katalog.
Text/Foto | Tento režim dává nejvyváženější výsledky pro skenování originálu, který obsahuje text i fotografie, například textový dokument s vloženými fotografiemi.
Text | Tento režim použijte pro normální textové dokumenty.
Foto | Tento režim použijte pro skenování fotografií.
Tištěné foto | Tento režim je nejlepší pro skenování tištěných fotografií, například fotografií z časopisu nebo katalogu.
Mapa | Tento režim se nejlépe hodí na kopírování map se světlými barevnými odstíny a jemným textem.

## Ovládání

Klepněte na klávesu [Expozice].
Klepněte na klávesu přiřazenou typu originálu, který si v závislosti na typu originálu přejete nastavit.
Expozici upravíte klepnutím na klávesu .
Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .
Je-li vybrána volba [Auto], změnou expozice se automaticky nastaví typ obrazu originálu na [Text].

V režimu Internet fax
Klepněte na klávesu [Expozice].
Expozici upravíte klepnutím na klávesu .
Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .
Je-li vybrána možnost [Auto], expozice se nastaví na hodnotu 3.
Na začátek stránky