# KVALITA NASKENOVANÉHO OBRAZU JE ŠPATNÁ

Nedaří-li se vám vyřešit problém pomocí řešení v této příručce, stiskněte tlačítko [Napájení] a přepněte hlavní vypínač do polohy . Počkejte alespoň 10 sekund a přepněte hlavní vypínač do polohy „“. Až se barva kontrolky napájení změní na zelenou, stiskněte tlačítko [NAPÁJENÍ].
Není-li barva pozadí displeje stavu úlohy v pravém horním rohu dotykového displeje šedá, nevypínejte hlavní vypínač ani nevytahujte zástrčku napájecího kabelu. Mohlo by dojít k poškození pevného disku nebo ke ztrátě ukládaných nebo přijímaných dat.

Zkontrolujte | Řešení
--- | ---
Je originálem tištěný materiál, například kniha nebo časopis? | Chcete-li potlačit efekt moiré, postupujte následovně: Je-li originál tištěný, mohou se objevit svislé čáry (moiré). Výběrem možnosti [Ostatní] → [Ostrost] na základní obrazovce zjemníte okraje obrázků a potlačíte efekt moiré (pouze ve funkcích "E-mail", "FTP/počítač", "Síťová složka" a "Skenování do externího paměťového zařízení"). Efekt moiré může být možné potlačit také změnou rozlišení nebo malým posunutím (nebo pootočením) originálu na skle pro dokumenty.
Je při skenování barevného originálu nebo originálu ve stupních šedé nastaven barevný režim na možnost [Mono 2]? | Nastavení barevného režimu na možnost [Mono 2] nahradí barvy na originálu černou a bílou. To je vhodné pro originály obsahující pouze text, avšak pro originály, které obsahují obrázky, je nejlepší použít klávesu [ČB kopírování] s barevným režimem nastaveným na možnost [Stupně šedi] nebo použít klávesu [Barevné kopírování] s barevným režimem nastaveným na možnost [Plnobarevný] nebo [Auto] → [Stupně šedi] a pak skenovat.
Je začleněn cíl, který má jako formát zvolenou možnost [TIFF-S]? | Chcete-li odeslat do cílů režimu E-mail, FTP/počítač a Síťová složka obrázek naskenovaný ve vysokém rozlišení, pošlete obraz do cílů skeneru a do internetového faxu zvlášť. Pokud se provádí odesílání oběžníku, které obsahuje cíle režimu E-mail, FTP/počítač a Síťová složka i cíle internetového faxu, které mají nastavený formát [TIFF-S], zůstane rozlišení nastaveno na [200x200 dpi], i když bylo zvoleno jiné rozlišení.

Na začátek stránky