# OTÁČENÍ OBRAZU NEPROBÍHÁ

Nedaří-li se vám vyřešit problém pomocí řešení v této příručce, stiskněte tlačítko [Napájení] a přepněte hlavní vypínač do polohy . Počkejte alespoň 10 sekund a přepněte hlavní vypínač do polohy „“. Až se barva kontrolky napájení změní na zelenou, stiskněte tlačítko [NAPÁJENÍ].
Není-li barva pozadí displeje stavu úlohy v pravém horním rohu dotykového displeje šedá, nevypínejte hlavní vypínač ani nevytahujte zástrčku napájecího kabelu. Mohlo by dojít k poškození pevného disku nebo ke ztrátě ukládaných nebo přijímaných dat.

Zkontrolujte | Řešení
--- | ---
Vybrali jste měřítko kopírování ručně? | Kopírovat pomocí automaticky vybraného měřítka.
Kopírujete s nastavením, které nedovoluje při kopírování otáčet? | Otočené kopírování lze obecně dle potřeby kombinovat s jinými režimy, avšak některé kombinace nejsou možné. Je-li zvolena zakázaná kombinace, na dotykovém panelu se zobrazí upozorňující hlášení.
Je v režimu nastavení vypnuta volba „Nastavení otočení kopie“? | Poraďte se s administrátorem. Pokud jste administrátorem, povolte [Nastavení otočení kopie]. V "Režimu nastavení" vyberte [Systémová nastavení] → [Nastavení kopírování]→[Nastavení otočení kopie]→[Otočená kopie].

Na začátek stránky