# OVĚŘOVÁNÍ PODLE PŘIHLAŠOVACÍHO JMÉNA / HESLA

## Přehled

Tato metoda umožňuje uživatelům přihlášení pomocí přihlašovacího jména a hesla, které dostali od administrátora přístroje nebo administrátora serveru LDAP.
Při spuštění přístroje se zobrazí obrazovka přihlášení.
Při kontrole podle přihlašovacího jména a hesla
Je-li použita autorizace pomocí LDAP, na obrazovce se mohou zobrazit různé položky.
Když je třikrát po sobě zadáno chybné přihlašovací jméno nebo heslo:
Je-li v systémovém nastavení aktivována „Výstraha při neúspěšném přihlášení“, ovládací panel se na pět minut zablokuje, pokud bude třikrát po sobě zadáno chybné přihlašovací jméno nebo heslo.
Kontaktujte administrátora přístroje a ověřte si přiřazené přihlašovací jméno/heslo.

- Uvolnění uzamčení ovládacího panelu:
  V režimu nastavení (webová verze) zvolte [Kontrola uživatele] → [Výchozí nastavení] a uvolněte zámek.
- Nastavení možnosti [Výstraha při neúspěšném přihlášení]:
  V režimu nastavení zvolte [Kontrola uživatele] → [Výchozí nastavení] → [Výstraha při neúspěšném přihlášení].

Je-li použita autorizace pomocí LDAP, může se v závislosti na její metodě objevit klávesa [Emailová adresa]. Klepněte na textové pole [E-mailová adresa] a zadejte svou e-mailovou adresu.
Uložení uživatelského jména:
V režimu nastavení zvolte [Kontrola uživatele] → [Seznam uživatelů].
Registrují se také podrobnější informace, jako přihlašovací jméno, číslo uživatele a heslo. Požádejte administrátora přístroje o informace, které potřebujete pro jeho použití.

## Ovládání

Zadejte přihlašovací jméno.
Zadávání pomocí softwarové klávesnice
Pokud v režimu nastavení nebylo registrováno uživatelské jméno, musí uživatel používající pouze autorizaci pomocí LDAP klepnout na textové pole [Přihlašovací jméno] a zadat své přihlašovací jméno pomocí softwarové klávesnice.
Jestliže je nainstalována externí klávesnice, je možné ji použít pro zadání textu.
Výběr ze seznamu
Klepněte na klávesu [Zvolit ze seznamu] a na obrazovce seznamu uživatelů vyberte uživatelské jméno.
Autorizace pomocí LDAP se používá, když administrátor serveru poskytuje službu LDAP v síti LAN (lokální síť).
Zadejte heslo.
Zadejte heslo pomocí softwarové klávesnice.
Jestliže je nainstalována externí klávesnice, je možné ji použít pro zadání textu.
Pokud se přihlašujete k LDAP serveru, zadejte heslo, které je uloženo pro vaše přihlašovací jméno na LDAP serveru.
Každý zadaný znak se zobrazí jako „“. Po zadání hesla klepněte na klávesu [OK].
Když se ověřuje pomocí LDAP serveru a v seznamu uživatelů a na LDAP serveru máte uložena odlišná hesla, použijte heslo uložené na LDAP serveru.
Registrace uživatelského jména a hesla:
V režimu nastavení zvolte [Kontrola uživatele] → [Seznam uživatelů].
Při registrování na serveru LDAP změňte podle potřeby informace pro [Ověřit:].

- Při výběru na obrazovce seznamu uživatelů:
- Server LDAP, ke kterému se připojujete, byl zaregistrován při registraci uživatele, a proto se po výběru přihlašovacího jména zobrazuje cílový server, na který má být ověřování směrováno.
  Přejděte na krok 3.
- Při zadávání pomocí softwarové klávesnice:
- Klepněte na možnost [Ověřit:] a vyberte server LDAP, ke kterému se chcete přihlásit.

Klepněte na klávesu [OK].
Pokud je zadané přihlašovací jméno a heslo ověřeno, zobrazí se počet zbývajících stran, které může uživatel kopírovat nebo skenovat.
Pokud je nastaveno omezení počtu stran, které může uživatel použít, zobrazí se počet pro přihlášeného uživatele.

- Omezení počtu stran, které může uživatel použít:
  V režimu nastavení zvolte [Kontrola uživatele] → [Seznam skupin limitu stran].
- Chcete-li po přihlášení skrýt počet stran, které mohou být použity:
  V režimu nastavení zakažte [Kontrola uživatele] → [Výchozí nastavení] → [Zobrazit stav použití po přihlášení].
- Změna času zobrazení zprávy:
  V režimu nastavení zvolte [Systémová nastavení] → [Nastavení ovládání] → [Nastavení času zprávy].

Pokud jste dokončili používání přístroje a jste připraveni se odhlásit, klepněte na tlačítko [Odhlásit].
Na začátek stránky