# KONTROLA VELIKOSTI ORIGINÁLU

Ověřte velikost vloženého originálu v zobrazení klávesy [Originál].
Pokud je velikost originálu nastavena na [Auto], na klávese [Originál] se zobrazí automaticky detekovaná velikost (standardní velikost *). Pokud je velikost originálu zadána ručně, zobrazí se na klávese [Originál].
Standardní velikosti
Standardní velikosti jsou ty, které může přístroj rozpoznat automaticky.
Chcete-li zadat standardní velikost, v režimu nastavení zvolte [Systémová nastavení] → [Ovládání zařízení] → [Nastavení detektoru orig. vel.].
Seznam nastavení detektoru velikosti originálu

Volby | Standardní velikosti (detekované velikosti originálu)
--- | ---
Sklo pro dokumenty | Zásobník podavače dokumentů (automatický podavač dokumentu)
AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8 1/2" x 11", 8 1/2" x 14", 11" x 17"
AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8 1/2" x 13") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R , 8 1/2" x 11", 11" x 17", 8 1/2" x 13" (216 x 330 mm)
AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 8 1/2" x 11", 11" x 17", 8 1/2" x 13" (216 x 330 mm), 8K, 16K, 16KR
AB-4 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8 1/2" x 11", 11" x 17", 216 x 340 mm (8 1/2" x 13 2/5")
AB-5 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8 1/2" x 11", 11" x 17", 216 x 343 mm (8 1/2" x 13 1/2")
Palec-1 | 11" x 17", 8 1/2" x 14", 8 1/2" x 11", 8 1/2" x 11"R, 5 1/2" x 8 1/2" | A4, A3, 11" x 17", 8 1/2" x 14", 8 1/2" x 11", 8 1/2" x 11"R, 5 1/2" x 8 1/2"
Palec-2 | 11" x 17", 8 1/2" x 13" (216 x 330 mm), 8 1/2" x 11", 8 1/2" x 11"R, 5 1/2" x 8 1/2" | A4, A3, 11" x 17", 8 1/2" x 13" (216 x 330 mm), 8 1/2" x 11", 8 1/2" x 11"R, 5 1/2" x 8 1/2"
Palec-3 | 11" x 17", 8 1/2" x 13 2/5" (216 x 340 mm), 8 1/2" x 11", 8 1/2" x 11"R, 5 1/2" x 8 1/2" | A3, A4, 11" x 17", 8 1/2" x 13 2/5" (216 x 340 mm), 8 1/2" x 11", 8 1/2" x 11"R, 5 1/2" x 8 1/2"

*
  Je-li u výše uvedených označení velikost doplněna příponou „R“, například „A4R“, označujte to případ, kdy je list s možností orientace na šířku i na výšku orientován právě na šířku.

- I když je možnost [Originál] nastavena na [Auto], některé velikosti originálu mohou být detekovány jako jiné, které se blíží standardním velikostem.
  V takovém případě nastavte velikost originálu manuálně.
  - ZADÁNÍ VELIKOSTI ORIGINÁLU

- Po vložení originálu nestandardní velikosti na sklo pro dokumenty může být velikost detekována snadno, pokud je nad originál vložen prázdný list velikosti A4 (8 1/2" x 11"), B5 (5 1/2" x 8 1/2") nebo list jiné standardní velikosti.

Orientace vloženého originálu
Umístěte originál níže znázorněným způsobem.
Pokud položíte originál s nesprávnou orientací, může to vést k děrování nebo sešívání na nečekaném místě. Na obrazovce náhledu zobrazte orientaci originálu a náhled obrazu.

- NÁHLED KOPÍROVÁNÍ

Sklo pro dokumenty
Zásobník podavače dokumentů

Automatické otáčení kopírovaného obrazu (Otočená kopie)
Je-li orientace originálu a papíru odlišná, bude obraz originálu automaticky otočen o 90°, aby to odpovídalo papíru.
Nastavení funkce otočená kopie:
V režimu nastavení zvolte [Systémová nastavení] → [Nastavení kopírování] → [Nastavení otočení kopie].
Funkce otočené kopie je dostupná při automatickém výběru papíru nebo při automatickém výběru měřítka, nebo když je velikost originálu a papíru stejná, ale liší se orientace.
Na začátek stránky