# NASTAVENÍ POČÁTEČNÍHO STAVU

Následující nastavení se týkají kopírování.
Výchozí nastavení, určená těmito nastaveními, se použijí pro všechny funkce přístroje (nejen pro kopírování).
Nastavení kopírovacího zařízení se resetují na původní hodnotu při zapnutí tlačítka [Napájení], klepnutí na klávesu [VYMAZAT VŠE] nebo když uplyne interval automatického vymazání. Tato nastavení se používají pro změnu výchozího nastavení pro režim kopírování.
Lze změnit následující nastavení:

Položka | Popis
--- | ---
Barevný režim | Konfigurujte výchozí nastavení barevného režimu.
Zásobník | Zadejte výchozí zásobník.
Typ expozice | Nastavte výchozí režim expozice.
Měřítko | Nastavte výchozí měřítko kopírování.
Oboustranná Kopie | Nastavte výchozí režim oboustranného kopírování. Je-li toto nastavení použito pro změnu výchozího nastavení pro funkci duplexu na jakékoli jiné nastavení než 1str. na 1str. a funkce duplexu nebo automatický podavač dokumentů selže nebo je vypnut, obnoví se nastavení 1str. na 1str.
Výstup | Nastavte výchozí vybranou metodu výstupu tisku a výchozí vybraný výstupní zásobník.
Návrat na výchozí | Vrátí všechna nastavení položek na výchozí nastavení výrobce.

Na začátek stránky