# VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Lze konfigurovat nastavení pro tiskové funkce.
Níže jsou popsána nastavení podmínek tiskárny.
Zakázat tisk stránky s upozorněním
Vypne tisk stránky s upozorněním.
Zakázat tisk zkušební stránky
Vypne tisk zkušební stránky.
Je-li toto nastavení zapnuto, nelze použít v režimu nastavení možnost [Systémová nastavení] → [Tisk seznamu (uživatel)] → [Zkušební stránka tiskárny] pro tisk zkušebních stránek.
Automatická změna velikosti A4/Letter
Při tisku obrazu velikosti 8-1/2" x 11" (A4) umožňuje toto nastavení použít papír velikosti A4 (8-1/2" x 11"), pokud není vložen papír velikosti 8-1/2" x 11" (A4).
Úroveň sytosti tisku
Zesvětlí nebo ztmaví sytost tisku barevných a černobílých obrazů. Sytost tisku lze nastavit na pět stupňů.
Nastavení expozice CMYK
Nastaví sytost azurové (C), purpurové (M), žluté (Y) a černé (K). Expozici každé barvy lze nastavit na 17 úrovní.
Nastavení pomocného zásobníku
Povolit velikost zjištěného papíru v pomocném zásobníku
Používá se zakázání tisku, když se velikost papíru zadaná pro tiskovou úlohu liší od velikosti papíru vloženého do pomocného zásobníku.
Povolit typ zjištěného papíru v pomocném zásobníku
Používá se zakázání tisku, když se velikost papíru zadaná pro tiskovou úlohu liší od velikosti papíru vloženého do pomocného zásobníku.
Vyřadit pomocný zásobník z autom. výběru papíru
Je-li je pro výběr typu papíru nastavena možnost [Auto], je ze zásobníků, které lze zvolit, vyloučen pomocný zásobník. To se doporučuje, když je do pomocného zásobníku často vkládán speciální papír.
Řazení úloh do fronty
Když je tato funkce zapnuta, zobrazí se přijaté tiskové úlohy v tiskové frontě obrazovky stavu úlohy. Úlohy jsou přeneseny do fronty úloh poté, co byly analyzovány přístrojem. V tiskové frontě může být zařazeno více úloh, které nebyly ještě analyzovány.
Je-li tato funkce vypnuta, přijaté tiskové úlohy jsou zobrazeny ve frontě úloh, místo toho, aby byly zobrazeny v tiskové frontě. Když se však tiskne zašifrovaná PDF úloha, objeví se úloha v tiskové frontě.
Zakázat přímý tisk USB paměti
Vypne funkci přímého tisku souboru z paměťového USB zařízení.
Vypnutí přímého tisku ze síťové složky
Vypne přímý tisk ze síťové složky.
Zablokovat odesílání během tisku
Vypne funkci odeslání obrazu v průběhu tisku.
Na začátek stránky