# NA VYTIŠTĚNÉM VÝSTUPU SE OBJEVUJÍ ŠMOUHY

Zkontrolujte | Řešení
--- | ---
Používáte papír mimo povolené parametry? | Používejte papír doporučený společností SHARP. Použití papíru určeného pro jiné modely nebo speciálního papíru, který není podporován, může způsobit zasekávání, ohnutí nebo šmouhy na papíru. - Část SPOTŘEBNÍ MATERIÁL ve Stručné příručce
Tiskne na děrovaný papír? | Dávejte pozor, aby tisknutý obraz nepřekrýval vyděrované otvory. Pokud tisknutý obraz překrývá děrované otvory, mohou se při jednostranném tisku objevit šmouhy na zadní straně výtisku a při oboustranném tisku na obou stranách.
Zobrazilo se hlášení s požadavkem na údržbu? | Co nejdříve kontaktujte prodejce nebo nejbližšího zástupce autorizovaného servisu.

Na začátek stránky