# PŘÍMÝ TISK SOUBORU Z USB PAMĚTI

## Přehled

Soubory na paměťovém USB zařízení připojeném k přístroji jsou vytištěny z ovládacího panelu přístroje bez použití ovladače tiskárny.
Pokud není ve vašem počítači nainstalován ovladač tiskárny, můžete si soubor okopírovat na běžně dostupný paměťové USB zařízení, toto zařízení potom připojit do přístroje a soubor vytisknout přímo.

- Použijte paměťové USB zařízení s FAT32 a kapacitou do 32 GB.
- Tisk z paměti USB není možný v případě, že je v režimu nastavení vybráno [Systémová nastavení] → [Nastavení tiskárny] → [Výchozí nastavení] → [Vypnutí přímého tisku z USB paměti].

Pokud zvolíte soubor PDF s heslem, pro zahájení tisku na obrazovce stavu úlohy zadejte heslo.

- TISK ZAŠIFROVANÉHO PDF SOUBORU

## Ovládání

Připojte paměťové USB zařízení k přístroji a klepněte na klávesu [Ukládání dokumentů].
Klepněte na klávesu [Na USB zvolit soubor pro tisk] na panelu akcí.
Klepněte na klávesu souboru, který chcete vytisknout, a pak klepněte na klávesu [Vybrat nastavení tisku] na panelu akcí.

- Při tisku více souborů klepněte na klávesy souborů, které chcete tisknout, a pak klepněte na klávesu [Tisk] na panelu akcí.
- U souborů, které lze tisknout, je na levé straně klávesy zobrazena ikona .
- Na levé straně kláves složek v paměťovém USB zařízení je zobrazena ikona . Chcete-li zobrazit složku nebo soubor ve složce, klepněte na tuto klávesu.

- Celkově je možné zobrazit až 100 kláves souborů a složek.
- Klepnutím na klávesu se posunete o jednu složku výše.
- Když se přesunete dolů ve složce klepnutím na klávesu složky, zobrazí se klávesa .
  Klepnutím na tuto klávesu se vrátíte na obrazovku výběru názvu souboru nebo složky.
- klepnutím na klávesu [Název souboru nebo složky] můžete změnit pořadí souborů a složek zobrazených na obrazovce. Při každém klepnutí na tuto klávesu se pořadí mění mezi vzestupným a sestupným.

Zadejte podmínky tisku.

- Pokud jste v kroku 3 vybrali více souborů, můžete vybrat pouze počet výtisků.
- Pokud jste v kroku 3 vybrali soubor, který již obsahuje nastavení tisku (PCL, PS nebo XPS), nastavení budou použita.

Je-li zaškrtnuto pole [Tisknout na lesklý papír], je možnost [Volba papíru] nastavena na [Lesklý papír] (pomocný zásobník) a možnost [Výstupní rozlišení] na hodnotu [600 dpi (vysoká kvalita)].
Klepněte na klávesu [Start].
Po přesunutí souboru se zahájí tisk.
Vyjměte paměťové USB zařízení z přístroje.
Na začátek stránky