# AUTOMATICKÝ VÝBĚR BAREVNÉHO REŽIMU NEFUNGUJE SPRÁVNĚ

Nedaří-li se vám vyřešit problém pomocí řešení v této příručce, stiskněte tlačítko [Napájení] a přepněte hlavní vypínač do polohy . Počkejte alespoň 10 sekund a přepněte hlavní vypínač do polohy „“. Až se barva kontrolky napájení změní na zelenou, stiskněte tlačítko [NAPÁJENÍ].
Není-li barva pozadí displeje stavu úlohy v pravém horním rohu dotykového displeje šedá, nevypínejte hlavní vypínač ani nevytahujte zástrčku napájecího kabelu. Mohlo by dojít k poškození pevného disku nebo ke ztrátě ukládaných nebo přijímaných dat.

Zkontrolujte | Řešení
--- | ---
Skenujete jeden z následujících typů originálů? Když není zvolen černobílý režim: Jsou na papíru barvy nebo je papír barevný? Není-li nastaven barevný režim: Je barva na originálu velmi světlá? Je barva na originálu je velmi tmavá, téměř černá? Je zabarvena jen velmi malá část originálu? | Zadejte barevný režim manuálně. Když je barevný režim nastaven na [Auto], přístroj po klepnutí na klávesu [Barevné kopírování] detekuje, zda je originál černobílý nebo barevný. Je-li však použit originál podobný některému z vlevo uvedených, nemusí automatická detekce dávat správný výsledek.

Na začátek stránky