# NAHORU

Tato část popisuje názvy a funkce odpovídajících částí na horní straně přístroje.
×
Podávací válec papíru
Tento válec se otáčí a automaticky podává do přístroje originály.
×
Kryt oblasti podávání dokumentu
Tento kryt otevřete, chcete-li odstranit uvíznutý originál nebo vyčistit podávací válec.
×
Vodítka originálu
Tato vodítka pomáhají zajistit správné naskenování originálu. Nastavte vodítka podle šířky originálu.
- AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
×
Zásobník podavače dokumentů
Do tohoto zásobníku uložte originál. 1stranné originály musí být vloženy lícem nahoru.
- AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
×
Výstupní zásobník originálů
Po naskenování je do tohoto zásobníku uložen originál.
×
Skenovací plocha
Zde se skenují originály vložené do zásobníku podavače dokumentů.
- ČIŠTĚNÍ SKLA PRO DOKUMENTY A AUTOMATICKÉHO PODAVAČE DOKUMENTŮ
×
Detektor velikosti originálu
Tato jednotka zjišťuje velikost originálu vloženého na sklo pro dokumenty.
- SKLO PRO DOKUMENTY
×
Sklo pro dokumenty
Chcete-li skenovat knihy nebo jiné tlusté originály, které není možné zavést automatickým podavač dokumentu, uložte je na toto sklo.
- SKLO PRO DOKUMENTY
Klepnutím na název se zobrazí podrobnosti.
Na začátek stránky