# VNĚJŠEK

Tato část popisuje názvy a funkce odpovídajících částí vnějšku přístroje.
×
Automatický podavač dokumentu
Toto zařízení automaticky podává a skenuje více originálů. Najednou je možné automaticky naskenovat obě strany oboustranných originálů.
- AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
×
Přední kryt
Otevření tohoto krytu přepne hlavní vypínač do "zapnuté" nebo "vypnuté" polohy nebo umožní výměnu tonerové kazety.
- ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE
– VÝMĚNA TONEROVÉ KAZETY
×
Výstupní zásobník (střední zásobník)*
Do tohoto zásobníku je ukládán výstupní papír.
×
Ovládací panel
Tento panel obsahuje tlačítko [Napájení], tlačítko/kontrolku [Úspora energie], tlačítko [Základní okno], hlavní vypínač a dotykový panel. Dotykový panel používejte pro ovládání všech těchto funkcí.
- OVLÁDACÍ PANEL
×
Pravý zásobník*
Nataven tak, aby se do tohoto zásobníku ukládal papír dle potřeby. Nastavením možnosti ukládání originálů přijatých faxem nebo internetovým faxem do tohoto zásobníku je můžete oddělit od dokumentů vytvořených kopírováním.
×
Finišer*
Toto zařízení sešívá papír.
Existuje také možnost instalovat děrovací modul pro děrování otvorů do papíru na výstupu.
- FINIŠER
×
Finišer vazby*
Toto zařízení sešívá papír a skládá jej. Existuje také možnost instalovat děrovací modul pro děrování otvorů do papíru na výstupu.
- FINIŠER VAZBY
×
Podávací jednotka papíru*
Tato jednotka předává vytištěný papír z přístroje do finišeru vazby.
×
USB port (typ A)
Používá se k připojení zařízení USB, např. paměti USB, k přístroji.
Použijte stíněný USB kabel.
Podporuje USB 2.0 (vysokorychlostní).
×
Klávesnice
Použijte ji jako náhradu pro softwarovou klávesnici zobrazenou na dotykovém panelu. Pokud se nepoužívá, lze ji uložit pod ovládací panel.
×
Zásobník 1
Ukládá papír do tohoto zásobníku.
- ZAKLÁDÁNÍ PAPÍRU DO ZÁSOBNÍKU
×
Zásobník 2*
Ukládá papír do tohoto zásobníku.
- ZAKLÁDÁNÍ PAPÍRU DO ZÁSOBNÍKU
×
Zásobník 3*
Ukládá papír do tohoto zásobníku.
- ZAKLÁDÁNÍ PAPÍRU DO ZÁSOBNÍKU
×
Zásobník 3*
Ukládá papír do tohoto zásobníku.
- ZÁSOBNÍK 3 – 4 (STOLEK/ZÁSOBNÍK 500 A 2 000 LISTŮ PAPÍRU)
×
Zásobník 4*
Ukládá papír do tohoto zásobníku.
- ZAKLÁDÁNÍ PAPÍRU DO ZÁSOBNÍKU
×
Zásobník 4*
Ukládá papír do tohoto zásobníku.
- ZÁSOBNÍK 3 – 4 (STOLEK/ZÁSOBNÍK 500 A 2 000 LISTŮ PAPÍRU)
×
Zásobník 5 (MX-LC11)*
Ukládá papír do tohoto zásobník.
- ZAKLÁDÁNÍ PAPÍRU DO VELKOKAPACITNÍHO ZÁSOBNÍKU
×
Pomocný zásobník
Tento zásobník použijte pro ruční vkládání papíru.
Při zakládání papíru s velikostí větší než A4R nebo 8 1/2" x 11"R vytáhněte prodlužovací vodítko.
- ZAKLÁDÁNÍ PAPÍRU DO POMOCNÉHO ZÁSOBNÍKU
Klepnutím na název se zobrazí podrobnosti.
* Volitelné Na začátek stránky