# NASTAVENÍ TLOUŠŤKY ČÁRY(TLOUŠŤKA ŘÁDKU)

## Přehled

Tato funkce zvyšuje tloušťku celé čáry, když tisknuté čáry nejsou u výkresů CAD nebo jiných speciálních aplikací zřetelné.
Pokud data obsahují čáry různých šířek, můžete všechny čáry dle potřeby vytisknout s minimální šířkou.

- Tato funkce je dostupná v prostředí systému Windows.
- Tuto funkci lze použít, používá-li se ovladač tiskárny PCL6.

## Ovládání

Windows
Klikněte na záložku [Rozšířené].
Vyberte číslo z rozevírací nabídky [Nastavení šířky čáry].

- Jednotky nastavení šířky čáry lze nastavit na možnosti Pevná šířka nebo Měřítko.
  Klikněte na tlačítko [Kompatibilita] a vyberte jednotky z nabídky Jednotka šířky řádku.
- Chcete-li vytisknout všechna data s minimální šířkou čáry, klikněte na tlačítko [Kompatibilita] a poté klikněte na zaškrtávací políčko [Tisk s minimální šířkou čáry].

Na začátek stránky