# AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ NAPÁJENÍ

Tento režim vypne napájení ovládacího panelu a fixační jednotky a přepne přístroj do vyčkávacího režimu s nejnižší spotřebou energie.
Režim automatického vypnutí napájení se bude aktivovat, když po dokončení úlohy uplyne doba vyčkávání určená v tomto nastavení.
Ve srovnání s režimem předehřívání se uspoří výrazně více energie, avšak čas obnovení provozního stavu je delší.
Tlačítko [Úspora energie] bliká, když je přístroj v režimu automatického vypnutí napájení.
Automatické vypnutí napájení se také zapne stisknutím tlačítka [Úspora energie] v okamžiku, kdy tlačítko [Úspora energie] nesvítí.
Tento režim je zrušen, když jsou přijímána tisková data, když jsou tištěna data faxu nebo když stisknete blikající tlačítko [Úspora energie].
Nastavení automatického vypnutí napájení:
V režimu nastavení zvolte [Úsporný režim] → [Auto vypnutí napájení].
Zpráva se zobrazí 15 vteřin před zahájením režimu automatického vypnutí napájení. Chcete-li zprávu zavřít a pokračovat v normálním provozu, klepněte na tlačítko [Pokračovat].
Zpráva se opět zobrazí 15 vteřin před koncem prodloužení normální provozní doby.
Jestliže během 15 vteřin po zobrazení zprávy nebude provedena žádná akce, přístroj přejde do režimu automatického vypnutí napájení.
Nastavení zobrazení zprávy:
V části "Režim nastavení (administrátoři)" zvolte položku [Úsporný režim] → [Nastavení správy spotřeby] → [Zobrazit zprávu a posunout spuštění režimu předehřívání/Automatické vypnutí].
Na začátek stránky