# TISK NENÍ MOŽNÝ NEBO SE BĚHEM ÚLOHY ZASTAVÍ

Zkontrolujte | Řešení
--- | ---
Došel papír v zásobníku? | Doplňte papír podle pokynů na dotykovém panelu.
Spotřeboval se toner? | Vyměňte tonerovou kazetu. Je-li toneru málo, objeví se hlášení, které informuje, že je třeba vyměnit tonerovou kazetu. Další informace o výměně tonerové kazety najdete v části VÝMĚNA TONEROVÉ KAZETY.
Zasekl se papír? | Odstraňte zaseknutý papír podle pokynů na dotykovém panelu. - "ODSTRANĚNÍ ZASEKNUTÍ" v části "ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ"
Je výstupní zásobník plný? | Odstraňte výtisky za zásobníku a pokračujte v tisku. Dojde-li k zaplnění výstupního zásobníku, je toto detekováno a tisk se zastaví.
Je kontejner pro sběr toneru plný? | Vyměňte kontejner pro sběr toneru podle pokynů na dotykovém panelu. - "VÝMĚNA KONTEJNERU PRO SBĚR TONERU"
Jsou na zásobnících umístěna omezení použitelná v jednotlivých režimech (kopírování, tisk, fax, internetový fax a ukládání dokumentů)? | Zkontrolujte nastavení v části [Nastavení zásobníku papíru] a podívejte se, zda je u jednotlivých režimů značka zaškrtnutí ([Podávání schválené úlohy]). Funkce bez zaškrtnutí nelze pro tisk s tímto zásobníkem použít. Režim nastavení → [Nastavení zásobníku papíru] → [Registrace zásobníku] → [Podávání schválené úlohy ]

Na začátek stránky