# NASTAVENÍ SPRÁVY SPOTŘEBY

Lze zapnout nebo vypnout funkci automatického vypnutí napájení a lze nastavit režim předehřívání.
Tato funkce snižuje vaše náklady na energii a současně pomáhá šetřit přírodní zdroje a snižuje znečištění.
Nastavení režimu předehřívání
Dobu do aktivace režimu předehřívání lze nastavit na libovolný počet minut od 1 do 240.
Režim předehřívání se bude aktivovat, když po tisku uplyne doba zadaná v tomto nastavení, aniž byly provedeny nějaké operace. Tato funkce snižuje vaše náklady na energii a současně pomáhá šetřit přírodní zdroje a snižuje znečištění.
Nastavte čas, který nejlépe vyhovuje potřebám vašeho pracoviště.
V režimu předehřívání lze vypnout displej panelu.
Režim předehřívání nelze vypnout.
Přechodový čas automatického vypnutí napájení je pevně nastaven.
Přechodový čas automatického vypnutí napájení je pevně nastaven.
Je-li toto nastavení zapnuto, je vypnuta možnost [Měnit přechodový čas podle denní doby.]
Je li vypnuta funkce automatického vypnutí napájení, je čas, který jste zde zadali, zablokován.
JAKMILE SE UKONČÍ VZDÁLENÁ ÚLOHA, PŘEJÍT DO REŽIMU AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ
Tato funkce funguje v režimu automatického vypnutí napájení. Když přístroj dokončí tiskovou úlohu přijatou z počítače nebo odešle přijatá faxová data, ihned se vrátí do režimu automatického vypnutí napájení.
Měnit přechodový čas podle denní doby
Tato funkce řídí přechod do režimu automatického vypnutí napájení optimálně podle denní doby analýzou používání přístroje na základě záznamů o úlohách obdržených během období 4 týdnů.
Je-li nastavení zapnuto, je vypnuta možnost [Nastavit pevný přechodový čas].

- Nastavení ovládání přenosu obrazu se nezmění.
- To se nevztahuje k rozvrhu zapnutí/vypnutí napájení. Jsou-li zapnuty obě položky, má přednost funkce nastavení rozvrhu zapnutí/vypnutí napájení.

- Strany se počítají pro každou velikost papíru zvlášť.
- Je-li napájení přístroje vypnuto, neproběhla během této doby žádná tisková úloha.

Přechod na úsporný režim a režim automatického vypnutí napájení

Vzorec | Přechodový čas | Průměrný počet výstupů za hodinu*
--- | --- | ---
Režim1 (priorita spuštění úlohy1) | Po 1 hodině | 500 a více
Režim2 (priorita spuštění úlohy2) | Po 30 minutách | 100 až 499
Režim3 (priorita úspory energie1) | Po 5 minutách | 20 až 99
Režim4 (priorita úspory energie2) | Po minimálním časovém období | Až 19
| Úroveň výkonu režimu spánku | Nízká spotřeba: Přístroj se přepne do úsporného režimu, ale obnova nějakou dobu trvá. Rychlé probuzení: Ve srovnání s režimem nízké spotřeby spotřeba do určité míry stoupne, ale zároveň dochází k rychlejší obnově. | -

* Výchozí nastavení výrobce
Auto
Tato funkce řídí napájení optimálně podle denní doby analýzou používání přístroje na základě záznamů o úlohách obdržených během určitého časového období.
Nemá-li přístroj k dispozici informace záznamů o úlohách obdržených během období 4 týdnů, přejde do šablony2 (režim3 (priorita úspory energie1) mezi 8:00 a 18:00). Následně přejde do režimu4 (priorita úspory energie2).
Manuální
Můžete nastavit vzorec pro každý časový úsek.
Přístroj již obsahuje šablonu se 3 vzorci. Vzorec úsporného režimu lze přidat k „originálním eko vzorcům 1 až 4“.
Šablona se 3 vzorci

Šablona | Vzorec | Popis režimu
--- | --- | ---
Šablona 1 | Stále „priorita úspory energie 2“ | Přístroj neustále běží v režimu4 (priorita úspory energie2).
Šablona 2 | „Priorita úspory energie 1“ 8:00 až 18:00 | Přístroj běží v režimu3 (priorita úspory energie1) mezi 8:00 a 18:00 a v jinou dobu v režimu4 (priorita úspory energie2).
Šablona 3 | „Priorita spuštění úlohy 1“ 8:00 až 18:00 | Přístroj běží v režimu1 (priorita spuštění úlohy1) mezi 8:00 a 18:00 a v jinou dobu v režimu4 (priorita úspory energie2).

Nastavení provozu pro určité datum
Den, kdy máte naplánován tisk o velkém objemu nebo chcete provést jinou zvláštní operaci, můžete označit jako "Určené datum" a nastavit pro něj vzor úspory energie.

Operace proběhne v den, který je nastaven jako určené datum, bez ohledu na nastavení přechodového čas automatického vypnutí napájení (ať je funkce vypnutá nebo zapnutá).

Karta "Určené datum"
Den, kdy máte naplánován tisk o velkém objemu nebo chcete provést jinou zvláštní operaci, můžete označit jako "Určené datum" a nastavit pro něj vzor úspory energie.

Položka | Popis
--- | ---
Nastavení data | Nastavte datum, kdy chcete s přístrojem pracovat podle určitého vzorce. V nabídce "Každý měsíc" vyberte datum mezi 1. a 31. dnem, nebo vyberte položku "Konec každého měsíce".
Použitý provoz úspory energie | Vyberte vzorek úspory energie, který chcete použít. Podrobnosti úspory energie zvolte na kartě "Vzor".
Činnost během svátků | Konfigurujte provoz přístroje v případě, že přednastavené určené datum připadne na svátek. Určený den specifikujte jako svátek na kartě "Svátek".

- Jestliže původně určené datum koliduje s jiným, které bylo přesunuto kvůli svátku, má přednost nastavení pro první datum.
- Jestliže určená data spadají do jednoho dne, použijí se nastavení ve vzestupném pořadí od 1 do 7 (čísla určených dat).

Karta "Vzor"
Pomocí této karty můžete nastavit podrobnosti vzorce pro úsporu energie.

Položka | Popis
--- | ---
Provoz s úsporou energie | Vyberte vzorec určeného data, který chcete nastavit.
Změnit název vzorce | Jestliže chcete změnit název vzoru určeného data, zadejte jeho nový název.
Vytvořit model vzorce | Vyberte uložený nebo přednastavený vzor, který chcete použít jako zdroj při vytvoření nového vzorce.
Přidat nový rozvrh. | Přidat rozvrh.

Karta "Svátek"
Určete datum svátku. Den, který určíte jako svátek, nebude určeným datem.

Položka | Popis
--- | ---
Seznam svátků | Když klepnete na tuto možnost, zobrazí se data a dny v týdnu, na něž připadají svátky, které jste nastavili po dobu dvou let.
Den týdne | Tuto možnost použijte k nastavení svátku pomocí dne v týdnu.
Nastavit období | Pomocí této nabídky určete datum svátku. "Finálně zaregistrovaný čas" zobrazuje, kdy byly uloženy údaje o svátku do části "Nastavit období".

Zobrazit zprávu pro odložení přechodu do režimu předehřívání / režimu automatického vypnutí napájení
Vyberte, zda zobrazit hlášení 15 vteřin před přechodem do režimu předehřátí, nebo před přechodem do režimu automatického vypnutí napájení.
Na začátek stránky