# VKLADAČ

## Přehled

Je možné založit přebaly a vkládané listy, které se vkládají to tištěných listů.
Pomocí manuální dokončovací funkce lze přímo zakládat papír do finišeru (sešívá 100 listů) nebo finišeru vazby (sešívá 100 listů) za účelem sešití, děrování či přeložení papíru.
Podrobné informace o papíru, který lze založit do vsazovače, naleznete ve SPECIFIKACÍCH VKLADAČE ve Stručné příručce.

### Názvy funkcí

Klepnutím na název se zobrazí podrobnosti.

×
Zásobník na papír (horní/dolní)
Vložte papír nebo potištěný papír. Do každého zásobníku lze vložit maximálně 200 listů papíru.
×
Nástavec pomocného zásobníku
Vodítko vytáhněte při zakládání papíru s velikostí větší než A4R nebo 8 1/2" x 11"R.
×
Vodítko papíru
Stiskněte páčku zámku a nastavte velikost papíru.
×
Kryt jednotky vkládání papíru
Otevřete tento kryt a vyjměte zaseknutý papír.
×
Přední kryt přenosové jednotky papíru
Otevřete tento kryt a vyjměte zaseknutý papír.
×
Zadní kryt přenosové jednotky papíru

Otevřete tento kryt a vyjměte zaseknutý papír.

×
Kryt

Otevřete tento kryt a vyjměte zaseknutý papír.

Na začátek stránky