# NASTAVENÍ SHARP OSA

Následující nastavení se týkají aplikace Sharp OSA.
Nastavení Sharp OSA můžete použít v případě, že přístroj má modul externího účtu nebo modul komunikace aplikace.

### Nastavení externího účtu

###### Ovládání externího účtu

Je-li toto nastavení zapnuto, přístroj se přepne do režimu externího sčítání a sčítací funkce může být použita přes externí aplikaci správy účtů.

###### Povolit ověření externím serverem

Je-li toto nastavení zapnuto, přístroj se přepne do režimu externího ověřování. Přístup k přístroji je řízen externí aplikací.
Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Chcete-li přístroj restartovat, nahlédněte do části „ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ PŘÍSTROJE A JEHO RESTARTOVÁNÍ“ v části „PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE“.

### Nastavení ovladače USB

Při instalaci modulu externího účtu nebo modulu komunikace s aplikací nastavte ovladač připojovaného zařízení USB.

###### Externí klávesnice

Vyberte, zda bude použit interní nebo externí ovladač pro externí klávesnici.

###### Čtečka/zapisovač karet

Zvolte, zda je použit interní nebo externí ovladač pro čtečku/zapisovač karty IC.

###### Paměť USB

Zvolte, zda je použit interní nebo externí ovladač pro paměťové USB zařízení.

###### Úroveň šifrování

Vyberte úroveň šifrování pro komunikaci pomocí externího ovladače.
Vyberte z možností žádné, AES-128 nebo AES-256.

- Je-li zvolen externí ovladač, je připojené USB zařízení považováno za nepřipojené a nelze jej použít.
- Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje.
  Postup restartování přístroje naleznete v části ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ A RESTART PŘÍSTROJE.
- Chcete-li zkontrolovat připojení, když je k přístroji připojeno USB zařízení, nahlédněte do části KONTROLA USB ZAŘÍZENÍ.

### Preference priority úlohy

Nastavte rychlost přehrávání animace v aplikacích Sharp OSA.
Lze konfigurovat následující nastavení:

- Přednostní tisk
- Polotón
- Přednostní přehrávání animace

Je-li zvolena možnost [Přehrávání animace LCD] nebo [Vyvážené], může dojít k poklesu rychlosti zpracování úlohy (nebo tisku) přístroje.
Chcete-li zvýšit rychlost zpracování úlohy, vyberte možnost [Přednostní tisk].
Na začátek stránky