# PŘERUŠENÍ KOPÍROVÁNÍ

## Přehled

Potřebujete-li nutně udělat kopii a přístroj je zaměstnán dlouho trvajícím kopírováním nebo jinou úlohou, můžete použít kopírování při přerušení. Funkce přerušení kopírování přeruší výstup dat a přednostně pošle na výstup originál se zadaným přerušením kopírování.

- Klávesa [Přerušení] není zobrazena během skenování originálu.
- V závislosti na nastavení probíhající úlohy se klávesa [Přerušení] nemusí objevit.
- Kopírování při přerušení nelze použít ve spojení s následujícími funkcemi:
  Vytváření úlohy, Tandemové kopírování, Kopie knihy, Kopie karty, Vícestránkové zvětšení, Počítání originálů, Zkušební kopie, Nastavení náhledu, Rozdělit knihu
- Položíte-li na sklo pro dokumenty originál, nelze pro přerušované kopírování vybrat funkce oboustranného kopírování, režim třídění ani sešívání.
  Je-li zapotřebí některá z těchto funkcí, použijte automatický podavač dokumentů.

## Ovládání

1. #### Klepněte na klávesu [Přerušení].

   Objeví se obrazovka režimu přerušení.

   Pokud je povoleno ověření uživatele, klepněte na klávesu [Přerušení] a zobrazte obrazovku ověření uživatele. Zadejte uživatelské jméno a heslo a proveďte ověření uživatele.

2. #### Vložte originál.

   Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo na dokumenty.
   - AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
   - SKLO PRO DOKUMENTY

3. #### Nastavte jednotlivé položky kopírování podle potřeby.

   ###### Zrušení přerušení kopírování:

   Klepněte na klávesu [Zrušit].

4. #### Klepněte na klávesu [Start] a spusťte přerušení kopírování

   Po vytisknutí kopie při přerušení se obnoví přerušená úloha.
   Funkce přerušení kopírování nezobrazuje náhled naskenovaného originálu.

Na začátek stránky