# VLOŽENÍ DĚLICÍCH STRAN MEZI KOPIE NEBO ÚLOHY

## Přehled

Tato funkce vloží po zadaném počtu kopií či úloh dělicí stránky předtím, než se kopie odešlou na výstup.
Vložíte-li dělicí stránky mezi určitý počet kopií, můžete zadat, zda chcete vložit dělicí stránku před nebo po každém stohu. Kromě toho můžete zadat počet kopií, před nebo po nichž chcete vložit dělicí stránku. Vložíte-li dělicí stránky mezi úlohy, můžete zadat, zda chcete vložit dělicí stránku před nebo po každé úloze.

### Příklady vložení dělicí strany

V níže uvedených příkladech se vytisknou čtyři kopie dvoustranného originálu.

###### Vložení dělicí strany před každé dvě kopie

###### Vložení dělicí strany po každých dvou kopiích

###### Vložení dělicí strany před a po každé úloze

- Pro funkci oddělovací stránky je potřebný finišer vazby nebo velkokapacitní stohovač.
- I v případě, že je funkce povolena, tak se na oddělovací stránky nepoužijí funkce Třídit/seskupit, Sešívat, Děrovat, Z sklad a Jeden sklad.
- Na oddělovacích stranách se použije také funkce odsazení, je-li povolena.

## Ovládání

1. #### Klepněte na klávesu [Výstup]

2. #### Klepněte na klávesu [Oddělovací stránka]

3. #### Zadejte režim vkládání oddělovací stránky

   - Chcete-li mezi kopie vložit oddělovací stránky, nastavte políčko [Vložit horní sadu] nebo [Vložit zadní sadu] na hodnotu . Poté klepněte na možnost a zadejte počet kopií, před nebo po nichž chcete vložit oddělovací stránku.
   - Chcete-li mezi úlohy vložit oddělovací stránky, nastavte políčko [Vložit před úlohu] nebo [Vložit za úlohu] na hodnotu .
   - Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .

   ###### Změna zásobníku oddělovacích stran:

   Klepnutím na klávesu [Zásobník] zobrazíte obrazovku výběru zásobníku. Klepněte na oddělovací stránku na obrazovce výběru zásobníku.
   Další informace naleznete v části NASTAVENÍ ZÁSOBNÍKU PAPÍRU a NASTAVENÍ POMOCNÉHO ZÁSOBNÍKU PAPÍRU

   ###### Zrušení nastavení vkládání oddělovací stránky:

   Zrušte zaškrtnutí režimu vkládání oddělovací stránky.

Na začátek stránky