# V REŽIMECH SKENOVÁNÍ A ZADÁVÁNÍ DAT

## Přehled

Změňte formát souboru (typ souboru, režim komprese/poměr komprese) pro odesílání naskenovaného obrazu při odesílání. Jsou-li naskenované originály rozděleny do samostatných souborů, lze navíc měnit počet stránek v souboru.
Typ souboru režimu [ČB] a typ souboru režimu [Barevný / stupně šedi] jsou propojeny. Typ soubor nelze nastavit samostatně pro každý z nich. (Když je pro režim [Barevný / stupně šedi] nastaven možnost [JPEG], bude pro režim [ČB] automaticky nastavena možnost [TIFF].)

###### Kombinace formátů souborů

Záložka [Barevný / stupně šedé] | Záložka [ČB]
--- | ---
PDF | PDF
Soubor PDF s vysokou kompresí | PDF
Soubor PDF s vysokou kompresí (ultra jemný) | PDF
PDF/A | PDF/A
Soubor PDF/A s vysokou kompresí | PDF/A
Soubor PDF/A s vysokou kompresí (ultra jemný) | PDF/A
Šifrované PDF | Šifrované PDF
Zašifrovaný soubor PDF / soubor PDF s vysokou kompresí | Šifrované PDF
Zašifrovaný soubor PDF / soubor PDF s vysokou kompresí (ultra jemný) | Šifrované PDF
TIFF | TIFF
JPEG | TIFF
XPS | XPS

- Formát souboru pro odesílání naskenovaného obrázku je určen při ukládání cíle do klávesy předvolby, při odesílání však můžete formát změnit.
- Zadáte-li formát souboru jako [PDF / Šifrované PDF], objeví se při skenování obrazovka pro zadání hesla. Zadejte heslo o maximální délce 32 znaků.

Při zadání volby [Soubor PDF / vysoká komprese] ve formátu souboru [Barevný / stupně šedé] upozorňujeme na následující skutečnosti.

- Při odesílání oběžníku na adresu se zadanou volbou „Soubor PDF / vysoká komprese“ budou do skeneru odeslány všechny soubory jako soubory PDF s vysokou kompresí.
- Při odesílání oběžníku na adresu se zadanou volbou „Soubor PDF / vysoká komprese“ a „PDF / PDF s vysokou kompresí / Ultra jemné“ se do skeneru odešlou všechny soubory jako soubory PDF s vysokou kompresí (ultra jemné).
- Zvolíte-li možnost „Soubor PDF / vysoká komprese“, nelze v režimu skeneru změnit rozlišení. Rozlišení je nastaveno na hodnotu 300 × 300 dpi.
- Nastavíte-li volbu „Soubor PDF / vysoká komprese“ a v režimu skeneru (nebo jiném režimu) bylo zadáno nastavení rozlišení, rozlišení bude zrušeno a pro přenos se použije rozlišení volby Soubor PDF s vysokou kompresí.
- Vyberete-li volbu [Soubor PDF / vysoká komprese], nelze volbu [Rozlišení] během čekání na další originál změnit. Změnit ji nelze ani pomocí volby [Náhled funkce] v nastavení vytváření úlohy.
- Nastavíte-li volbu [Soubor PDF / vysoká komprese] poté, co jste nastavili typ originálu v režimu skeneru (nebo v jiném režimu), volba [Foto] se změní na [Text/foto] a volba [Mapa] se změní na [Text/tištěné foto].

## Ovládání

1. #### Klepněte na klávesu [Formát souboru]

2. #### Klepněte na klávesu [Barva/stupně šedi] nebo záložku [ČB]

   - Nastavení formátu režimu [Barevný / stupně šedé] je formátem souboru s barevným režimem nastaveným na možnost Plnobarevný nebo Stupně šedi.
   - Nastavení formátu pomocí záložky [ČB] platí pro přenos v režimu Mono2.

3. #### Klepněte na klávesu požadovaného typu souboru.

   ###### Je-li vybrána záložka [Barevný / stupně šedé]:

   ###### Je-li vybrána záložka [ČB]:

   Záložka [Barva/Stupně šedi] zobrazuje zaškrtávací pole [Kompakt] a [Ultra jemný]. Zaškrtněte-li pole [Ultra jemný] a zvolíte , můžete odeslat soubor zmenšením jeho velikosti, ale bez zmenšení kvality obrazu. Možnost [Ultra jemný] můžete vybrat pouze pro nastavení souboru PDF s vysokou kompresí.

4. #### Klepněte na klávesu požadovaného režimu komprese nebo na klávesu požadovaného poměru komprese.

   [Zvýr. černé znaky] na záložce [Barevný / stupně šedé] je formátem souboru, který redukuje velikost dat a zároveň potlačuje zhoršení kvality černého textu.

5. #### Zaškrtněte pole [Určité stránky v souboru] a zvolte , pak zadejte počet stránek na soubor

   Klepněte do pole číselného displeje a pomocí číselných kláves změňte aktuální nastavení. To je vhodné pro jemné nastavení zadané velikosti.
   Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .
   - Je-li zaškrtnuto pole [Určité stránky v souboru] a zvoleno , vytvoří se pro všechny naskenované stránky jeden soubor.
   - Je-li vybrána možnost [Určité stránky v souboru], přidávají se názvům vytvářených souborů pořadová čísla.
   - Je-li vybrána volba [JPEG] jako typ souboru, vytvoří se pro každou stránku jeden soubor. Proto se zaškrtávací pole [Určité stránky v souboru] nezobrazí.

Na začátek stránky