# SEZNAM SYSTÉMOVÉHO NASTAVENÍ

## Přehled

Následuje seznam položek režimu nastavení, výchozích nastavení výrobce a omezení každé položky.
V závislosti na parametrech přístroje a nainstalovaných přídavných zařízeních nemusí být možné některá nastavení použít.

### STAV POČÍTADLA

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
STAV POČÍTADLA | - | Ano | Ano

### Výchozí nastavení

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Výchozí nastavení
| Ano | Ano
| Nastavení hodin
| Ano | Ano
| Nastavení časového pásma
| - | Ano | Ano
| Nastavení data a času
| - | Ano | Ano
| Synchronizace s internetovým čas. serverem
| Zakázat | Ano | Ano
Nastavení letního času | Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ano | Ano
| Zvolte typ nastavení
| Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ano | Ano
| Čas počátku
| Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ano | Ano
| Čas konce
| Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ano | Ano
| Upravovaný čas
| Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ano | Ano
Formát data | Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ano | Ano
| Výběr klávesnice
| Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ano | Ano

### Tisk seznamu (uživatel)

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Tisk seznamu (uživatel)
| Ano | Ano
| Seznam všech vlastních nastavení
| - | Ano | Ano
| Zkušební stránka tiskárny
| - | Ano | Ano
| Seznam adres odesílatelů
| - | Ano | Ano
| Seznam složky registrace dokumentů
| - | Ano | Ano
| Seznam nastavení papíru
| - | Ano | Ano

### Nastavení zásobníku

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Nastavení zásobníku
| Ano | Ano
| Auto přepínání zásobníků
| Zapnout | Ano | Ano
| Zásobník 1
| Obyčejný, A4 (8-1/2" × 11") | Ano | Ano
| Zásobník 2
| Obyčejný, A4 (8-1/2" × 11") | Ano | Ano
| Zásobník 3
| Běžný, Auto – AB (Auto – palec) | Ano | Ano
| Zásobník 4
| Ano | Ano
| Zásobník 5*1, 2
| Obyčejný, A4 (8-1/2" × 11")*1 Zásobník 5-Obyčejný, A4 (8-1/2" × 11") Zásobník 5-Obyčejný, Auto-AB (Auto-Inch)*2 | Ano | Ano
| Zásobník 6*2
| Běžný, Auto – AB (Auto – palec) | Ano | Ano
| Zásobník 7*3
| Běžný, Auto – AB (Auto – palec) | Ano | Ano
| Zásobník 8*3
| Běžný, Auto – AB (Auto – palec) | Ano | Ano
| Pomocný zásobník*4
| Běžný, Auto – AB (Auto – palec) | Ano | Ano
| Vkládač (horní)
| Běžný, Auto – AB (Auto – palec) | Ano | Ano
| Vkládač (dolní)
| Běžný, Auto – AB (Auto – palec) | Ano | Ano
| Registrace vlastní velikosti (pomocný zásobník)
| Vlastní 1 až 7: X = 420 mm (17"), Y = 297 mm (11") | Ano | Ano

*1 Když je nainstalován velkokapacitní zásobník (MX-LC12)
*2 Když jsou nainstalovány velkokapacitní zásobníky
*3 Když jsou nainstalovány dva velkokapacitní zásobníky
*4 Když je nainstalován pomocný zásobník

### Registrace typu papíru

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Registrace typu papíru
| - | Ano | Ano

### Nastavení stavu tiskárny

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Nastavení stavu tiskárny
| Ano | Ano
| Výchozí nastavení
| Ano | Ano
| Kopie
| 1 sada kopií | Ano | Ano
| Orientace
| Na výšku | Ano | Ano
| Standardní velikost papíru
| A4 (8-1/2" × 11") | Ano | Ano
| Výchozí výstupní zásobník
| Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ano | Ano
| Výchozí typ papíru
| Běžný papír | Ano | Ano
| Nastavení počátečního rozlišení
| 600 dpi (vysoká kvalita) | Ano | Ano
| Vypnout tisk prázdných stránek
| Zakázat | Ano | Ano
| Tloušťka čáry
| 5 | Ano | Ano
| Oboustranný tisk
| 1stranný | Ano | Ano
| Tisk N:1
| 1:1 | Ano | Ano
| Přizpůsob. na stránku
| Zapnout | Ano | Ano
| VÝSTUP
| Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ano | Ano
| Tisk po jednotkách
| Zapnout | Ano | Ano
| Oddělovací stránka
| Vypnuto | Ano | Ano
| Poloha svorky
| Vypnuto | Ano | Ano
| Děrování
| Zakázat | Ano | Ano
| Přeložení
| Zakázat | Ano | Ano
| Sedlové přehnutí
| Přeložení dovnitř | Ano | Ano
| Vel. papír Z sklad
| Vše zapnuto | Ano | Ano
| Sklad dopis
| Strana tisku: Vnitřní směr otevření: Pravý otevřený | Ano | Ano
| Harmonika
| Směr otevření: Pravý otevřený | Ano | Ano
| Dvojí sklad
| Strana tisku: Vnitřní směr otevření: Pravý otevřený | Ano | Ano
| Přeložení na polovinu
| Strana tisku: Přeložení dovnitř | Ano | Ano
| Nastavení velikosti ořezání
| 2,0 mm | Ano | Ano
| RYCHLÝ SOUBOR
| Zakázat | Ano | Ano
| Nastavení PCL
| Ano | Ano
| Nastavení sady symbolů PCL
| PC-8 | Ano | Ano
| Nastavení fontu PCL
| Interní font, 0: Courier | Ano | Ano
| Kód PCL posunu řádku
| 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF | Ano | Ano
| Šířka A4
| Zakázat | Ano | Ano
| Nastavení funkce PostScript
| Ano | Ano
| Chyba tisku PS
| Zakázat | Ano | Ano
| Binární zpracování
| Zakázat | Ano | Ano

### Řízení ukládání dokumentů

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Řízení ukládání dokumentů
| - | Ano | Ano

### Kontrola USB zařízení

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Kontrola USB zařízení
| - | Ano | Ano
| Rozpoznané zařízení
| - | Ano | Ano
| Ovladač
| - | Ano | Ano

### Nastavení ovládání

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Nastavení ovládání
| Ne | Ano
| Režim zvětšeného zobrazení
| Zakázat | Ne | Ano
| Zvuk při doteku kláves
| Střední | Ne | Ano
| Zvuk při doteku kláves v počátečním bodě
| Zakázat | Ne | Ano
| Nastavení automatického vymazání
| 60 sekund | Ne | Ano
| Zrušit časovač
| Zakázat | Ne | Ano
| Volba doby zobrazení hlášení
| 6 sekund | Ne | Ano
| Nastavení jazyka displeje MFP
| Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ne | Ano
| Výchozí nastavení zobrazení
| Výchozí obrazovka | Ne | Ano
| Zobrazit menu Oblíbené jako výchozí
| Zakázat | Ne | Ano
| Zobrazení displeje panelu akcí dle výchozího nastavení
| Zapnout | Ne | Ano
| Vypnutí přednostní operace úlohy
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnutí obejití tisku
| Zakázat | Ne | Ano
| Přepnutí zobrazení počtu sad u stavu úlohy
| Zbývající sady | Ne | Ano
| Nastavení ovládání klávesami
| 0.0 sekund | Ne | Ano
| Vypnutí automatického opakování klávesy
| Zakázat | Ne | Ano
| Čas pro akceptování zadání klávesou dlouhého stisknutí
| 0.5 sekund | Ne | Ano
| Nastavení intervalu poklepání
| 0.5 sekund | Ne | Ano
| Vypnutí přizpůsobení času
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnutí režimu Obálky/proklady
| Zakázat | Ne | Ano
| Zakázat manuální finišování
| Zakázat | Ne | Ano
| Nastavit prioritu klávesnice*1
| Softwarová klávesnice | Ne | Ano
| Zobrazit v systémových nastaveních aktuální cestu
| Zapnout | Ne | Ano
| Povolit odkaz na aktuální umístění
| Zapnout | Ne | Ano
| Nastavení počátečního počtu originálů
| Všechny neplatné | Ne | Ano
| Uspořádat čísla kláves ve vzestupném pořadí od horního levého rohu
| Zakázat | Ne | Ano
| Nastavení vzorku zobrazení multifunkční tiskárny
| Vzorek 4 | Ne | Ano
| Nastavení náhledu
| Ne | Ano
| Výchozí seznam/zobrazení miniatur
| Ne | Ano
| Vyhledávání souboru archivace dokumentu
| Ne | Ano
| Hlavní složka / složka rychlého souboru
| Seznam | Ne | Ano
| Vlastní složka
| Seznam | Ne | Ano
| Nastavení dálkového ovládání
| Ne | Ano
| Dálkové softwarové ovládání
| Ne | Ano
| Provozní autorizace
| Zakázáno | Ne | Ano
| Zobrazit obrazovku zadání hesla
| Zobrazit v PC i MFP | Ne | Ano
| Obsluha ze zadaného PC
| Ne | Ano
| Provozní autorizace
| Zakázáno | Ne | Ano
| Název hostitele nebo IP adresa PC
| - | Ne | Ano
| Zobrazit obrazovku zadání hesla
| Zobrazit v PC i MFP | Ne | Ano
| Obsluha uživatelem, který má heslo
| Ne | Ano
| Provozní autorizace
| Zakázáno | Ne | Ano
| Zobrazit obrazovku zadání hesla
| Zobrazit v PC i MFP | Ne | Ano
| Nastavení souborů Cookie
| Neuchovávat soubory cookie | Ne | Ano
| Nastavení šablony soft klávesnice
| - | Ne | Ano
| Nastavení vlastních kláves*2
| - | Ne | Ano
| Zobrazit nastavení tlačítka Režim
| - | Ne | Ano
| Nastavení výchozí obrazovky*2
| - | Ne | Ano

*1 Je-li nainstalována externí klávesnice
*2 Toto v přístroji nelze nastavit. Lze nastavit v režimu nastavení (webová verze). (Jsou zapotřebí administrátorská práva.)

### Ovládání zařízení

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Ovládání zařízení
| Ne | Ano
| Nastavení detektoru orig. vel.
| Ne | Ano
| Kombinace detekované velikosti originálu
| AB-1 (Palec–1) | Ne | Ano
| Zrušit detekci na skle pro dokumenty
| Zakázat | Ne | Ano
| Zakázání podavače dokumentů
| Zakázat | Ne | Ano
| Režim podávání originálů
| Vše vypnuto | Ne | Ano
| Zablokování duplexu
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnout velkokapacitní kazetu*1
| Zakázat | Ne | Ano
| Zakázání nastavení zásobníku
| Zakázat | Ne | Ano
| Zakázat pomocný zásobník*3
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnout vkládání*4
| Zakázat | Ne | Ano
| Zakázat odsazení*2
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnutí sešívačky*2
| Zakázat | Ne | Ano
| Automatické sešívání vazby*5
| Zapnout | Ne | Ano
| Jemné nastavení pozice sedlového sešívání*5
| Vše 0 mm | Ne | Ano
| Nastavení pozice sešívání vazby*6
| 0 | Ne | Ano
| Vypnutí děrování*7
| Zakázat | Ne | Ano
| Zablokování skládací jednotky*8
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnutí modulu ořezávání*9
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnutí odkladače 1*10
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnutí odkladače 2*11
| Zakázat | Ne | Ano
| Nastavení automatické volby papíru
| Obyčejný | Ne | Ano
| Nastavení odkladače*10
| Ne | Ano
| Další nastavení odkladače*10
| Nepovoleno | Ne | Ano
| Nastavení auto přepínání*11
| Ne | Ne | Ano
| IP adresa stroje klient
| Ne | Ano
| IP adresa podřízeného zařízení
| 0.0.0.0 | Ne | Ano
| Číslo portu
| 50001 | Ne | Ano
| Vypnutí režimu hlavního přístroje
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnutí režimu stroje klient
| Zakázat | Ne | Ano
| Detekovat standardní v automatickém barevném režimu
| 3(normální) | Ne | Ano
| Nastav. detekce dvojího podání
| Zapnout | Ne | Ano
| Automatické přepínání zásobníků finišeru*2
| Zapnout | Ne | Ano
| Optimalizace pevného disku
| - | Ne | Ano
| Režim čištění fixace
| - | Ne | Ano
| Režim čistění MC
| - | Ne | Ano
| Nastavení řízení fixace
| Ne | Ano
| Gramáž papíru
| 60 - 89 g/m2 | Ne | Ano
| Tisky seznamů
| Jednostranný | Ne | Ano
| Omezení černých pruhů
| Zakázat | Ne | Ano
| Nastavení indik.stavu*12
| - | Ne | Ano
| Zobrazení varovného hlášení při zjištění černých pruhů.
| Zakázat | Ne | Ano

*1 Když je nainstalován velkokapacitní zásobník
*2 Když je nainstalován finišer vazby nebo finišer
*3 Když je nainstalován pomocný zásobník
*4 Když je nainstalován vkládač
*5 Když je nainstalován finišer vazby
*6 Když je nainstalován finišer vazby (100 sešitých listů)
*7 Když je nainstalován děrovací modul
*8 Když je nainstalována překládací jednotka
*9 Když je nainstalován modul ořezávání
*10 Když je nainstalován odkladač
*11 Když jsou nainstalovány dva odkladače
*12 Když je nainstalován indikátor stavu

### Nastavení Funkcí Kopie

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Nastavení Funkcí Kopie
| Ne | Ano
| Nastavení počátečního stavu
| Ne | Ano
| Zásobník
| Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ne | Ano
| Typ expozice
| Auto | Ne | Ano
| Měřítko
| 100% | Ne | Ano
| Oboustranná Kopie
| 1str. na jednostranný | Ne | Ano
| VÝSTUP
| Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ne | Ano
| Nastavení Funkcí Kopie
| Ne | Ano
| Úprava expozice kopie
| Sklo pro dokumenty: 5 (normální) Podavač dokumentů: 5(normální) | Ne | Ano
| Nastavení otočení kopie
| Otočená kopie | Ne | Ano
| Přidejte nebo změňte přednastavená měřítka
| - | Ne | Ano
| Nastavení maximálního počtu kopií
| 9999 | Ne | Ano
| Počáteční nastavení posunu okraje
| Ne | Ano
| Strana 1
| 10 mm (1/2") | Ne | Ano
| Strana 2
| 10 mm (1/2") | Ne | Ano
| Nastavení šířky mazání
| Ne | Ano
| Šířka odsazení okraje
| 10 mm (1/2") | Ne | Ano
| Šířka odsazení středu
| 10 mm (1/2") | Ne | Ano
| Nastavení kopie karty
| Ne | Ano
| Velikost originálu
| X: 86 mm (3 3/8"), Y: 54 mm (2 1/8") | Ne | Ano
| Přizpůsob. na stránku
| Zakázat | Ne | Ano
| Automatické sešívání vazby*
| Zapnout | Ne | Ano
| Počáteční nastavení štítkové kopie
| 10 mm (1/2") | Ne | Ano
| Vypnout registraci programu
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnutí pomocného zásobníku pro duplexní kopii
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnutí automatické volby papíru
| Zakázat | Ne | Ano
| Nastavení automatického výběru zásobníku podávajícího papír
| Zakázat | Ne | Ano
| Zablokování registrace vlastního obrazu
| Zakázat | Ne | Ano
| Zablokovat odesílání během kopírování
| Zakázat | Ne | Ano
| 600 dpi × 600 dpi, režim skenování podavače dokumentů
| Zakázat | Ne | Ano
| Rychlé skenování ze skla originálů
| Zapnout | Ne | Ano
| Automatický návrat před kopírováním
| Zakázat | Ne | Ano
| Automatická kalibrace
| Ne | Ano
| Automatická kalibrace
| - | Ne | Ano

* Je-li nainstalován finišer vazby

### Nastavení tiskárny

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Nastavení tiskárny
| Ne | Ano
| Nastavení Podmínky
| Ne | Ano
| Zakázat tisk stránky s upozorněním
| Zapnout | Ne | Ano
| Zakázat tisk zkušební stránky
| Zakázat | Ne | Ano
| Automatická změna velikosti A4/Letter
| Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ne | Ano
| Úroveň sytosti tisku
| 3(normální) | Ne | Ano
| Nastavení pomocného zásobníku*
| Ne | Ano
| Povolit velikost zjištěného papíru v pomocném zásobníku
| Zakázat | Ne | Ano
| Povolit typ zjištěného papíru v pomocném zásobníku
| Zapnout | Ne | Ano
| Vyřadit pomocný zásobník z autom. výběru papíru
| Zakázat | Ne | Ano
| Řazení úloh do fronty
| Zapnout | Ne | Ano
| Vypnutí přímého tisku z USB paměti
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnutí přímého tisku ze síťové složky
| Zakázat | Ne | Ano
| Zablokovat odesílání během tisku
| Zakázat | Ne | Ano
| Nastavení rozhraní
| Ne | Ano
| Režim hexadecimálního výpisu
| Zakázat | Ne | Ano
| Časový limit I/O
| 60 sekund | Ne | Ano
| Aktivovat USB port
| Zapnout | Ne | Ano
| Emulační přepínání USB portu
| Auto | Ne | Ano
| Aktivovat síťový port
| Zapnout | Ne | Ano
| Emulační přepínání síťového portu
| Auto | Ne | Ano
| Metoda přepínání portu
| Přepnutí na konci úlohy | Ne | Ano
| Automatická kalibrace
| - | Ne | Ano

* Když je nainstalován pomocný zásobník

### Nastavení odeslání obrazu

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Nastavení odeslání obrazu
| Ne | Ano
| Nastavení ovládání
| Ne | Ano
| Výchozí nastavení
| Ne | Ano
| Podržet nastavení po nějakou dobu po dokončení snímání.
| Zakázat | Ne | Ano
| Výchozí nastavení zobrazení
| E-mail | Ne | Ano
| Výchozí volba adresáře
| Ne | Ano
| Použít pouze adresy režimů odesílání
| Zapnout | Ne | Ano
| Kategorie, která má být zobrazena ve výchozím nastavení
| Žádné | Ne | Ano
| Zobrazení všech typů adres bez ohledu na aktuálně zobrazený režim.
| Zakázat | Ne | Ano
| Zvětšení adresáře
| Zapnout | Ne | Ano
| Orientace obrazu
| Na výšku | Ne | Ano
| Nastavení počátečního rozlišení
| Ne | Ano
| Sken
| Při uložení použijte sadu rozlišení: Vypnout, 200 × 200 dpi | Ne | Ano
| E-mail
| Při uložení použijte sadu rozlišení: Vypnout, 200 × 200 dpi | Ne | Ano
| Výchozí nastavení expozice
| Auto | Ne | Ano
| Výchozí typ obrazu originálu
| Text | Ne | Ano
| Ostrost
| 3(normální) | Ne | Ano
| Kontrast
| 3(normální) | Ne | Ano
| Při volbě oběžníku nutno zadat další adresu
| Zakázat | Ne | Ano
| Nastavení zvuku dokončení skenování
| Střední | Ne | Ano
| Vypnout přepínání pořadí zobrazení
| Zakázat | Ne | Ano
| Výchozí ověřovací razítko*1
| Zakázat | Ne | Ano
| Nastavení šířky mazání
| Ne | Ano
| Šířka odsazení okraje
| 10 mm (1/2") | Ne | Ano
| Šířka odsazení středu
| 10 mm (1/2") | Ne | Ano
| Časově určený výstup přijatých dat
| Zakázat | Ne | Ano
| Povolit/zakázat nastavení
| Ne | Ano
| Nastavení zákazu registrace
| Ne | Ano
| Zakázat registraci místa určení z ovládacího panelu
| Všechny neplatné | Ne | Ano
| Vypnout registraci cíle na webové stránce*2
| Všechny neplatné | Ne | Ano
| Zablokování registrace všech položek programu
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnout registraci cíle pomocí vyhledání globální adresy*2
| Všechny neplatné | Ne | Ano
| Vypnout registraci pomocí nástroje Network Scanner Tool*2
| Zakázat | Ne | Ano
| Zablokování přeposílání po síti
| Zakázat | Ne | Ano
| Nastavení zákazu přenosu
| Ne | Ano
| Vypnout výběr z adresáře
| Všechny neplatné | Ne | Ano
| Vypnout přímé zadání
| Všechny neplatné | Ne | Ano
| Nastavení vlastního jména a cíle
| Ne | Ano
| Registrace dat odesílatele
| - | Ne | Ano
| Registrace volby vlastního jména
| - | Ne | Ano
| Nastavení skenování
| Ne | Ano
| Nastavení skenování
| Ne | Ano
| Výchozí sada odesílatele
| - | Ne | Ano
| Nastavení výchozího barevného režimu
| Ne | Ano
| Obecný skener
| (Žádná položka)
| Auto | Ne | Ano
| (Žádná položka)
| Stupně šedi | Ne | Ano
| Zakázat změnu ČB nastavení v automatickém režimu
| Zakázat | Ne | Ano
| Společné pro e-maily
| (Žádná položka)
| Auto | Ne | Ano
| (Žádná položka)
| Stupně šedi | Ne | Ano
| Zakázat změnu ČB nastavení v automatickém režimu
| Zakázat | Ne | Ano
| Nastavení počátečního formátu souboru
| Obecný skener
| Ne | Ano
| Formát souboru
| PDF | Ne | Ano
| Černobílý
| MMR (G4) | Ne | Ano
| Barva / stupně šedi
| Střední | Ne | Ano
| Zvýr. černé znaky
| Zakázat | Ne | Ano
| Určité stránky v souboru
| Zakázat | Ne | Ano
| Počet stran
| 1 | Ne | Ano
| E-mail
| Ne | Ano
| Formát souboru
| PDF | Ne | Ano
| Černobílý
| MMR (G4) | Ne | Ano
| Barva / stupně šedi
| Střední | Ne | Ano
| Určité stránky v souboru
| Zakázat | Ne | Ano
| Počet stran
| 1 | Ne | Ano
| Režim komprese při vysílání
| Ne | Ano
| Černobílý
| MH (G3) | Ne | Ano
| Barva / stupně šedi
| Střední | Ne | Ano
| Zvýr. černé znaky
| Zakázat | Ne | Ano
| Nastavení maximální velikosti e-mailových příloh
| Neomezeno | Ne | Ano
| Maximální velikost e-mailových příloh (FTP/počítač/síťová složka)
| Neomezeno | Ne | Ano
| Nastavení skryté kopie
| Ne | Ano
| Povolit skrytou kopii
| Zakázat | Ne | Ano
| Na stavové obrazovce zobrazit adresu skryté kopie
| Zakázat | Ne | Ano
| Zakázat funkci skenování
| Ne | Ano
| PC skenování
| Zakázat | Ne | Ano
| Nastavení výchozí adresy
| Zakázat | Ne | Ano

*1 Když je nainstalována jednotka ověřovacího razítka
*2 Když je používáno síťové připojení

### Nastavení ukládání dokumentů

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Nastavení ukládání dokumentů
| Ne | Ano
| Nastavení výchozího režimu
| Režim sdílení | Ne | Ano
| Nastavení metody třídění
| Datum | Ne | Ano
| Nastavení oprávnění administrátora
| Ne | Ano
| Smazat Soubor
| Zakázat | Ne | Ano
| Smazat Složku
| Zakázat | Ne | Ano
| Změnit heslo
| Zakázat | Ne | Ano
| Smazat všechny rychlé soubory
| Ne | Ano
| Smazat nyní
| - | Ne | Ano
| Při zapnutí smazat rychlé soubory
| Zapnout | Ne | Ano
| Orientace obrazu
| Na výšku | Ne | Ano
| Nastavení výchozího barevného režimu
| Auto | Ne | Ano
| Výchozí nastavení expozice
| Auto | Ne | Ano
| Výchozí typ obrazu originálu
| Text | Ne | Ano
| Nastavení počátečního rozlišení
| 600 × 600 dpi | Ne | Ano
| Nastavení zvuku dokončení skenování
| Střední | Ne | Ano
| Výchozí výstupní zásobník
| Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ne | Ano
| Zablokování opětovného tisku text/razítko
| Zakázat | Ne | Ano
| Nastavení sériového tisku
| Ne | Ano
| Volba [Všichni uživatelé] není povolena.
| Zapnout | Ne | Ano
| Volba [Neznámý uživatel] není povolena.
| Zapnout | Ne | Ano
| Nastavení šířky mazání
| Ne | Ano
| Šířka odsazení okraje
| 10 mm (1/2") | Ne | Ano
| Šířka odsazení středu
| 10 mm (1/2") | Ne | Ano
| Nastavení kopie karty
| Ne | Ano
| Velikost originálu
| X: 86 mm (3 3/8"), Y: 54 mm (2 1/8") | Ne | Ano
| Přizpůsobit uložené velikosti
| Zakázat | Ne | Ano
| Nastavení možnosti uložit/smazat po tisku souboru
| Uložit | Ne | Ano
| Nastavení skenování na externí paměť
| Ne | Ano
| Nastavení výchozího barevného režimu
| Auto | Ne | Ano
| Nastavení počátečního formátu souboru
| PDF | Ne | Ano
| Černobílý
| MMR (G4) | Ne | Ano
| Barva / stupně šedi
| Ne | Ano
| Poměr komprese
| Střední | Ne | Ano
| Zvýr. černé znaky
| Zakázat | Ne | Ano
| Určité stránky v souboru
| Zakázat | Ne | Ano
| Výchozí nastavení expozice
| Auto | Ne | Ano
| Výchozí typ obrazu originálu
| Text | Ne | Ano
| Nastavení počátečního rozlišení
| 200 × 200 dpi | Ne | Ano
| Zablokovat ukládání na externí paměť
| Zakázat | Ne | Ano
| Výchozí nastavení PDF formátu pro prohlížení v PC
| Ne | Ano
| Černobílý
| Ne | Ano
| Režim komprese
| MMR (G4) | Ne | Ano
| Barva / stupně šedi
| Ne | Ano
| Poměr komprese
| Střední | Ne | Ano
| Kopie
| Zakázat | Ne | Ano
| Použít rozlišení při provádění úlohy
| Zakázat | Ne | Ano
| TISKÁRNA
| Zakázat | Ne | Ano
| Použít rozlišení při provádění úlohy
| Zakázat | Ne | Ano
| Skenovat do
| Zakázat | Ne | Ano
| Použít rozlišení při provádění úlohy
| Zakázat | Ne | Ano
| Skenovat na HDD
| Zakázat | Ne | Ano
| Použít rozlišení při provádění úlohy
| Zakázat | Ne | Ano
| Výstupní nastavení dokumentu
| Ne | Ano
| Tisk
| Ne | Ano
| Kopie
| Zapnout | Ne | Ano
| TISKÁRNA
| Zapnout | Ne | Ano
| Sken odeslán
| Zakázat | Ne | Ano
| Skenovat na HDD
| Zapnout | Ne | Ano
| Sken odeslán
| Ne | Ano
| Kopie
| Zakázat | Ne | Ano
| TISKÁRNA
| Zakázat | Ne | Ano
| Sken odeslán
| Zapnout | Ne | Ano
| Skenovat na HDD
| Zapnout | Ne | Ano
| Automatické vymazání nastavení souborů
| Všechny neplatné | Ne | Ano

### Tisk seznamu (administrátor)

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Tisk seznamu (administrátor)
| Ne | Ano
| Seznam nastavení administrátora
| - | Ne | Ano
| Zpráva aktivity posílání obrazů
| - | Ne | Ano
| Seznam příjmu/předání dat
| - | Ne | Ano
| Seznam webových nastavení*1
| - | Ne | Ano
| Seznam sad metadat*2
| - | Ne | Ano

*1 Když je používána síť
*2 Když je nainstalován modul integrace

### Nastavení Sharp OSA

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Nastavení Sharp OSA
| Ne | Ano
| Nastavení externího účtu*1
| Ne | Ano
| Ovládání externího účtu
| Zakázat | Ne | Ano
| Povolit ověření externím serverem
| Zakázat | Ne | Ano
| Nastavení ovladače USB*2
| Ne | Ano
| Externí klávesnice
| Použít interní ovladač | Ne | Ano
| Čtečka/zapisovač karet
| Použít interní ovladač | Ne | Ano
| Paměť USB
| Použít interní ovladač | Ne | Ano
| Úroveň šifrování
| Žádné | Ne | Ano
| Preference priority úlohy
| - | Ne | Ano

*1 Je-li nainstalován modul externího účtu
*2 Když je instalován modul externího účtu nebo modul komunikace s aplikací

### Povolit/zakázat nastavení

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| POVOLIT/ZAKÁZAT NASTAVENÍ
| Ne | Ano
| Nastavení stavu tiskárny
| Ne | Ano
| Vypnout tisk prázdných stránek
| Zakázat | Ne | Ano
| Kontrola uživatele
| Ne | Ano
| Zakázaní tisku neplatným uživatelem
| Zakázat | Ne | Ano
| Nastavení ovládání
| Ne | Ano
| Zrušení časovače automatického vymazání
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnutí přednostní operace úlohy
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnutí obejití tisku
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnutí automatického opakování klávesy
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnutí přizpůsobení času
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnutí režimu Obálky/proklady
| Zakázat | Ne | Ano
| Zakázat manuální finišování*1
| Zakázat | Ne | Ano
| Ovládání zařízení
| Ne | Ano
| Zakázání podavače dokumentů
| Zakázat | Ne | Ano
| Zablokování duplexu
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnout velkokapacitní kazetu*2
| Zakázat | Ne | Ano
| Zakázání nastavení zásobníku
| Zakázat | Ne | Ano
| Zakázat pomocný zásobník*3
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnout vkládání*1
| Zakázat | Ne | Ano
| Zakázat odsazení*4
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnutí sešívačky*4
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnutí děrování*5
| Zakázat | Ne | Ano
| Zablokování skládací jednotky*6
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnutí modulu ořezávání*7
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnutí odkladače 1*8
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnutí odkladače 2*9
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnutí režimu hlavního přístroje
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnutí režimu stroje klient
| Zakázat | Ne | Ano
| Nastavení Funkcí Kopie
| Ne | Ano
| Vypnout registraci programu
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnutí pomocného zásobníku pro duplexní kopii
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnutí automatické volby papíru
| Zakázat | Ne | Ano
| Zablokování registrace vlastního obrazu
| Zakázat | Ne | Ano
| Zablokovat odesílání během kopírování
| Zakázat | Ne | Ano
| Nastavení tiskárny
| Ne | Ano
| Zakázat tisk stránky s upozorněním
| Zapnout | Ne | Ano
| Zakázat tisk zkušební stránky
| Zakázat | Ne | Ano
| Vyřadit pomocný zásobník z autom. výběru papíru
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnutí přímého tisku z USB paměti
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnutí přímého tisku ze síťové složky
| Zakázat | Ne | Ano
| Zablokovat odesílání během tisku
| Zakázat | Ne | Ano
| Nastavení odeslání obrazu
| Ne | Ano
| Vypnout přepínání pořadí zobrazení
| Zakázat | Ne | Ano
| Nastavení zákazu registrace
| Ne | Ano
| Zakázat registraci místa určení z ovládacího panelu
| Všechny neplatné | Ne | Ano
| Vypnout registraci cíle na webové stránce*10
| Všechny neplatné | Ne | Ano
| Vypnout registraci programu
| Ne | Ano
| Zablokování registrace všech položek programu
| Zakázat | Ne | Ano
| Vypnout registraci cíle pomocí vyhledání globální adresy*10
| Všechny neplatné | Ne | Ano
| Vypnout registraci pomocí nástroje Network Scanner Tool*10
| Zakázat | Ne | Ano
| Zablokování přeposílání po síti*10
| Zakázat | Ne | Ano
| Nastavení zákazu přenosu
| Ne | Ano
| Vypnout výběr z adresáře
| Všechny neplatné | Ne | Ano
| Vypnout přímé zadání
| Všechny neplatné | Ne | Ano
| Zakázat funkci skenování
| Ne | Ano
| PC skenování
| Zakázat | Ne | Ano
| Nastavení ukládání dokumentů
| Ne | Ano
| Zablokování opětovného tisku text/razítko
| Zakázat | Ne | Ano
| Nastavení sériového tisku
| Ne | Ano
| Volba [Všichni uživatelé] není povolena.
| Zapnout | Ne | Ano
| Volba [Neznámý uživatel] není povolena.
| Zapnout | Ne | Ano
| Zablokovat ukládání na externí paměť
| Zakázat | Ne | Ano
| Nastavení procházení webu*11
| Ne | Ano
| Zakázat zadání adresy URL
| Zakázat | Ne | Ano
| Zablokovat dodatečnou editaci oblíbených
| Zakázat | Ne | Ano
| Zablokovat registraci/editaci domovské stránky
| Zakázat | Ne | Ano
| Zablokovat tisk z režimu prohlížení webu
| Zakázat | Ne | Ano
| Zablokovat zobrazení historie
| Zakázat | Ne | Ano
| Bezpečnostní nastavení
| Ne | Ano
| Nastavení tisku skrytého vzorku
| Ne | Ano
| Vypnout přímé zadání
| Zakázat | Ne | Ano

*1 Když je nainstalován vkládač
*2 Když je nainstalován velkokapacitní zásobník
*3 Když je nainstalován pomocný zásobník
*4 Je-li nainstalován finišer vazby nebo finišer
*5 Když je nainstalován děrovací modul
*6 Když je nainstalována překládací jednotka
*7 Když je nainstalován modul ořezávání
*8 Když je nainstalován odkladač
*9 Když jsou nainstalovány dva odkladače
*10 Když je používáno síťové připojení
*11 Je-li nainstalován rozšiřující modul pro procházení webu

### ZÁLOHA DAT

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| ZÁLOHA DAT
| Ne | Ano
| Záloha úložiště
| - | Ne | Ano
| Klonování zařízení
| - | Ne | Ano
| Přeposlání adresáře
| - | Ne | Ano

### Produktový klíč

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| PRODUKTOVÝ KLÍČ*
| Ne | Ano
| Sériové číslo
| - | Ne | Ano
| Modul čárových kódů
| - | Ne | Ano
| Varování a stav e-mailem
| - | Ne | Ano
| Modul integrace aplikace
| - | Ne | Ano
| Rozšiřující modul XPS
| - | Ne | Ano
| Rozšiřující modul pro procházení webu
| - | Ne | Ano

* V závislosti na nainstalovaných přídavných zařízeních, nemusí být možné používat některá nastavení.

### Ukládání/vyvolání systémových nastavení

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

Položka | Výchozí nastavení výrobce | U | A
--- | --- | --- | ---
| Ukládání/vyvolání systémových nastavení
| Ne | Ano
| Obnovit nastavení výrobce
| - | Ne | Ano
| Uložit aktuální konfiguraci
| - | Ne | Ano
| Obnovit konfiguraci
| - | Ne | Ano

Na začátek stránky