# SEŠÍVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SAD SETŘÍDĚNÝCH KOPIÍ

## Přehled

Tato funkce sešívá každou sadu tříděných kopií a ukládá je do zásobníku (funkce třídit a sešívat).

1 svorka vzadu | 1 svorka vpředu | 2 svorky
--- | --- | ---

- Pozice sešívání můžete zobrazit na obrazovce ZOBRAZENÍ NÁHLEDU KOPIE.
- Pro funkci třídění a sešívání je potřebný finišer nebo finišer vazby.

## Ovládání

1. #### Klepněte na klávesu [Výstup]

2. #### Klepněte na kartu [Svorka] a poté na klávesu pozice svorky

   Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .

   - Chcete-li použít funkci 1 svorka vzadu, nastavte políčko [Šikmá svorka] na hodnotu. Svorka se vloží šikmo.
   - Nastavením políčka Odsazení na hodnotu si můžete nechat vytisknout utříděné listy papíru a zároveň je sadu po sadě posunovat. Z výstupního zásobníku tak snadno vyjmete jednotlivé sady.
   - Překračuje-li počet skenovaných originálů limit sešitých listů, zobrazí se zpráva. Klepněte na klávesu [Pokračovat] nebo [Zrušit].
     [Pokračovat]: Pokračuje ve třídění bez sešívání.
     [Zrušit]: Zruší nastavení funkce třídit a sešívat.

   ###### Zrušení funkce sešívání:

   Opětovně klepněte na klávesu zvoleného sešívání.

Na začátek stránky