# PŘELOŽENÍ PAPÍRU PRO TISK (PŘELOŽENÍ)

## Přehled

Je-li nainstalována překládací jednotka, lze vytištěný papír přeložit.
Jsou-li například smíchány velikosti tisku A4 (8-1/2" × 11") a A3 (11" × 17"), můžete přeložit papír formátu A3 (11" × 17") na velikost A4 (8-1/2" × 11") a upravit tak šířku skutečného vytištěného papíru na velikost A4 (8-1/2" × 11"). V případě potřeby můžete přeložené listy sešít.
Chcete-li používat funkce Jeden sklad a Sedlový sklad (Sešívat), musíte namontovat sedlový finišer.

###### Typy funkcí překládání papíru

Typy přeložení | Strana tisku | Směr otevření | Výsledek přeložení | Popis
--- | --- | --- | --- | ---
Z sklad | - | - |  | Jsou-li například smíchány velikosti tisku A4 (8-1/2" × 11") a A3 (11" × 17"), je přeložen pouze papír formátu A3 (11" × 17") a tím je změněn na formát A4 (8-1/2" × 11"). Kopie jsou odesílány na výstup list za listem.
Sklad dopis | Přeložení dovnitř | Pravý otevřený |  | Papír je například přeložen třikrát, takže je lze vložit do obálky. Kopie jsou odesílány na výstup list za listem.
Levý otevřený |
Přeložení ven | Pravý otevřený |
Levý otevřený |
Harmonika | - | Pravý otevřený |  | Papír je například přeložen třikrát, takže je lze vložit do obálky. Kopie jsou odesílány na výstup list za listem.
- | Levý otevřený |
Dvojí sklad | Přeložení dovnitř | Pravý otevřený |  | Papír je například přeložen čtyřikrát, takže je lze vložit do obálky. Kopie jsou odesílány na výstup list za listem.
Levý otevřený |
Přeložení ven | Pravý otevřený |
Levý otevřený |
Přeložení na polovinu | Přeložení dovnitř | - |  | Papír je přeložen uprostřed. Kopie jsou odesílány na výstup list za listem.
Přeložení ven | - |
Sedlové přehnutí | Přeložení dovnitř | - |  | Několik listů je hromadně přeloženo uprostřed.
Přeložení ven | - |
Přeložení několika listů – sešívání | - | - |  | Několik listů je hromadně sešito a přeloženo uprostřed, výsledným produktem je tedy brožura.

Když tisknete data, která jsou v rozvržení brožury, je možné použít funkci vícestránkového přeložení – sešívání pro pohodlné přeložení a sešití výtisků a zhotovení brožury.

- Funkce Přeložení nemůže být použita, je-li v režimu „Nastavení (administrátor)“ vybrána možnost [Systémová nastavení] → [Ovládání zařízení] → [Zablokování duplexu].
- Funkce Přeložení nemůže být používána společně s funkcemi Děrovat a Sešívat. Funkce Z sklad však může být použita společně s funkcemi Děrovat a Sešívat, kdy je stanoven jeden z následujících formátů papíru.
  - B4, A3, Ledger (11" × 17")
- Je-li namontován sedlový finišer (100 sešitých listů), funkce Sedlový sklad přeloží v každé sadě pět listů. Má-li například originál 12 obyčejných listů A4, celkově se přeloží třikrát: 5 listů + 5 listů + 2 listy
  Některé typy papíru však zmenšují počet listů, které jsou v každé sadě přeloženy. Silný papír se například přeloží třikrát.
- Je-li namontován sedlový finišer (50 sešitých listů), funkce Sedlový sklad přeloží listy jeden po druhém.

## Ovládání

### Windows

1. #### Klikněte na záložku [Speciální režimy] a vyberte možnost „Přeložení“

2. #### Klikněte na tlačítko [Nastavení].

   Zvolíte-li možnost „Z sklad“, nastavte zaškrtávací pole formátu papíru pro překládání na ikonu .

3. #### Zvolte orientaci a vazbový okraj strany tisku

### Macintosh

### Přeložení

1. #### Vyberte možnost [Printer Features] a pak zvolte [Folding]

2. #### Konfigurujte nastavení Přeložení

### Přeložení(Z sklad)

1. #### Vyberte možnost [Printer Features] a pak zvolte [Folding(Z-Fold)]

2. #### Konfigurujte nastavení Přeložení

Na začátek stránky