# VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍKY

## Přehled

Velkokapacitní zásobníky použijte pro tisk velkého počtu výtisků, které nelze zpracovat pomocí standardního zásobníku.
Velkokapacitní zásobníky ukládají maximálně 5000 listů papíru (2500 listů v zásobníku 5 a 2500 listů v zásobníku 6) o formátu A3W (12" × 18") až B5R (7 1/4" × 10 1/2"R).

- Do velkokapacitních zásobníků lze založit jiný než běžný papír, a to zvláštní média, jako například štítkový papír a průhledné fólie.
  Pro založení štítkového papíru je nutné nainstalovat vyhrazené vodítko.
- Pokud vložíte jiný typ papíru, než který byl vložen dříve, nezapomeňte ověřit nastavení v nabídce režimu nastavení.

###### Kontrola typu papíru uloženého v zásobníku:

V režimu nastavení zvolte [Systémová nastavení] → [Nastavení zásobníku papíru].
Nedávejte na zásobník těžké předměty a příliš na něj netlačte.

## Ovládání

1. #### Stiskněte tlačítko akce

   Tlačítko akce bliká a deska pro papír v zásobníku sjede dolů do polohy pro založení papíru. Vyčkejte, než kontrolka tlačítka akce zhasne.

   Dokud kontrolka nezhasne, nevytahujte zásobník. Vytáhnete-li zásobník násilím v okamžiku, kdy tlačítko svítí či bliká, může dojít k selhání přístroje.

2. #### Vytáhněte zásobník papíru.

   Vytáhněte opatrně zásobník až na doraz.

3. #### Založte papír

   Vložte papír tiskovou stranou nahoru. Stoh papíru nesmí přesahovat indikační čáru (maximálně 2,500 listů).

   Papír před vložením do zásobníku dobře prolistujte. Není-li papír prolistován, může se podat více listů najednou a způsobit tak zaseknutí.

4. #### Zatlačte zásobník opatrně do přístroje.

   Zasuňte zásobník úplně do přístroje. Deska pro papír vyjede nahoru, jakmile zasunete zásobník.
   Tlačítko akce při vyjíždění desky pro papír nahoru bliká. Tlačítko se rozsvítí, jakmile deska pro papír vyjede nahoru.

### Založení štítkového papíru

1. #### Sejměte vodítko štítkového papíru

   Vodítko je uloženo v horním zásobníku.

2. #### Vložte štítkový papír do zásobníku

   Vložte štítkový papír tiskovou stranou nahoru tak, aby byl štítek vpravo.

   Podívejte se na níže uvedený obrázek a upravte polohu štítku štítkového papíru.

3. #### Vložte vodítko štítkového papíru

   Vložte vodítko na horní část štítkového papíru.

4. #### Opatrně zasuňte zásobník do přístroje a nastavte typ papíru na štítkový papír

   Volbou Nastavení zásobníku papíru nastavte v systémových nastaveních typ papíru na štítkový papír.

   ###### Nastavení typu papíru na štítkový papír:

   V režimu nastavení zvolte [Systémová nastavení] → [Nastavení zásobníku papíru].

### Zadání velikosti papíru

1. #### Uvolněte šroub vodítka papíru

2. #### Posuňte desku vodítka papíru

   Posuňte desku tak, aby se ve středu okénka pro určení velikosti objevila na desce červená linka.
   Bližší i vzdálenější desky se posunou obě, ať již posunete kteroukoliv z nich.

3. #### Upravte vodítko papíru podle velikosti papíru, který se chystáte použít

   Vodítko papíru posuňte vpřed nebo vzad tak, aby se značka velikosti papíru, který se chystáte použít ( nebo ), objevila na desce v okénku pro určení velikosti.
   Bližší i vzdálenější desky se posunou obě, ať již posunete kteroukoliv z nich.

4. #### Zajistěte vodítko papíru

   (1) Posuňte desku vodítka papíru.
   Posuňte desku tak, aby se velikost papíru, který se chystáte použít, objevila na desce v okénku pro určení velikosti.
   Bližší i vzdálenější desky se posunou obě, ať již posunete kteroukoliv z nich.
   (2) Utáhněte šroub vodítka papíru.
   Utáhněte vzdálenější i bližší šrouby vodítek papíru.

5. #### Upravte pravé vodítko papíru podle velikosti papíru, který chcete použít

   (1) Přidržte zámek vodítka papíru a vodítko papíru posuňte na velikost papíru, který chcete použít.
   (2) Uvolněte zámek vodítka papíru.
   (3) Posuňte vodítko papíru poněkud doprava a doleva tak, aby se zaklapnulo na místo.
   Při uzamknutí vodítka papíru se ozve zvuk kliknutí.

6. #### Nastavení typu a velikosti papíru

   Nezapomeňte nastavit velikost a typ papíru výběrem možnosti [Nastavení systému] [Nastavení zásobníku papíru] v režimu nastavení.
   Není-li nastavení velikosti papíru konfigurováno správně, automatický výběr papíru nebude pracovat správně a může se tisknout na papír nesprávné velikosti či typu nebo může dojít k uvíznutí papíru.

Na začátek stránky