# NASTAVENÍ SÍŤOVÉHO SKENERU

## Nastavení názvu předmětu

Na seznamu jsou uvedeny předměty, které lze nastavit pro e-mailový přenos.

### Přidání a úprava předmětu

Klepnete-li na klávesu [Přidat], objeví se obrazovka registrace předmětu. Klepnete-li na předmět, zobrazí se obrazovka registrace předmětu. Nyní můžete provést úpravy.

### Smazání předmětu

Chcete-li smazat vybraný předmět, nastavte zaškrtávací pole napravo od „Ne“ na a klepněte na klávesu [Smazat].

## Nastavení názvu souboru

### Přidání nebo úprava názvu souboru

Klepnete-li na klávesu [Přidat], objeví se obrazovka registrace názvu souboru. Je možné zaregistrovat až 30 síťových složek.
Klepnete-li na název souboru, objeví se registrační obrazovka daného názvu souboru. Nyní můžete provést úpravy razítka.

### Smazání názvu souboru

Chcete-li smazat vybraný název souboru, nastavte zaškrtávací pole napravo od „Ne“ na a klepněte na klávesu [Smazat].

## Nastavení těla zprávy

Na seznamu je uveden text těla zprávy, který lze nastavit pro odeslání e-mailem.

### Přidání nebo úprava těla zprávy

Klepnete-li na klávesu [Přidat], objeví se obrazovka registrace těla zprávy. Je možné zaregistrovat až 30 síťových složek.
Klepnete-li na nadpis těla zprávy, objeví se registrační obrazovka daného těla zprávy. Nyní můžete provést úpravy.

### Smazání těla zprávy

Chcete-li smazat vybrané tělo zprávy, nastavte zaškrtávací pole napravo od „Ne“ na a klepněte na klávesu [Smazat].

## Nastavení administrace

Můžete nakonfigurovat nastavení správy související s funkcemi síťového skeneru.

###### Pokročilá nastavení

Je-li položka [Zakázat volbu odpovědět na] zaškrtnuta , nemůžete vybrat adresu pro odpověď a použijí se oba cíle „Adresa přístroje“ a „Adresa pro odpověď“.

###### Pojmenovávání souborů

Přidá k názvu souboru naskenovaných dat obrazu řetězec znaků zaškrtnutého pole.
Odesíláte-li data dvakrát nebo vícekrát do stejného cíle, zaškrtněte pole [Jednoznačný identifikátor] , aby dříve odeslaná data nebyla přepsána novými.

###### Výchozí předmět

Chcete-li odeslat e-mail během e-mailového přenosu síťového skeneru, zadejte předmět e-mailu.

###### Přidat informace o úloze automaticky k tělu emailu

K textu odeslaného e-mailu jsou automaticky přidány informace o úloze.

###### Automatický přidávat dolní zápatí do pošt. zprávy

K odeslanému e-mailu je automaticky přidáno zápatí.

###### Registrace zápatí e-mailu

Zadejte text, který má být vytištěn jako zápatí.
Na začátek stránky