# ZHOTOVENÍ ZKUŠEBNÍ KOPIE

## Přehled

Tato funkce přednostně vytiskne jen jednu sadu kopií bez ohledu na zadaný počet sad, a můžete tak ověřit náhled obrazu. Po kontrole obrazu náhledu můžete podle potřeby změnit nastavení a spustit efektivní kopírovací úlohu.
Sekvence zkušební kopie

- Pokud se udělá zkušební kopie, když stroj již tiskne jinou úlohu, probíhající úloha bude přerušena a přednostně se vytiskne pouze jedna sada kopií. Přerušená úloha bude pokračovat po vytisknutí jedné sady kopií.
  Pokud se udělá zkušební kopie, když stroj již tiskne jinou úlohu se zadaným oboustranným tiskem a sešíváním zároveň, po dokončení probíhající úlohy se vytiskne pouze jedna sada kopií.
- Jakmile se vytisknou zbývající kopie zkušební kopie (a přístroj zároveň tiskne jinou úlohu), spustí se kopírování po dokončení první rezervované tiskové úlohy.

## Ovládání

1. #### Vložte originál.

   Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo na dokumenty.
   - AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
   - SKLO PRO DOKUMENTY

2. #### Podle potřeby zadejte požadované funkce, například Expozice nebo Měřítko.

3. #### Zadejte počet kopií (sad) pomocí číselných tlačítek.

   - Lze zadat až 9999 kopií (sad).
   - Je-li nastaven nesprávný počet kopií, klepněte na klávesu [C] a zadejte správné číslo.

4. #### Klepněte na klávesu [Zkušební kopie]

   Vytiskne se pouze jedna sada kopií.

5. #### Zkontrolujte výsledky kopírování. Pokud není zjištěn žádný problém, klepněte na klávesu [Start Tisk]

   Není-li výsledná kopie správná, změňte nastavení a klepněte na klávesu [Zkušební kopie].

   Můžete změnit počet kopií.
   Klávesa [Zkušební kopie] se neobjeví, je-li zadána nedostupná funkce.

Na začátek stránky