# PŘIDÁNÍ REGISTROVANÉHO OBRAZU DO ORIGINÁLU (VLASTNÍ OBRAZ)

## Přehled

Tato funkce přidává do originálu obraz registrovaný v přístroji pro následné zhotovení kopie. Obraz musí být zaregistrován z ovladače tiskárny do přístroje. Další informace najdete v části REGISTROVÁNÍ VLASTNÍHO OBRAZU.

- Vlastní obraz je vytištěn s registrovanou velikostí. Velikost zůstává nezměnění, i když měřítko zvětšíte nebo zmenšíte.
- Pro jednotlivé stránky nelze zadat různé vlastní obrazy.

Kombinace vlastního obrazu s dalšími funkcemi

Další funkce | Operace s vlastním obrazem
--- | ---
Posun okraje | Před tiskem se rozsah okraje posune.
Kopie dvojstrany | Vlastní obraz je vytištěn podle listu.
Obálky/proklady | Na základě nastavení vlastního obrazu.
2 v 1 | Vlastní obraz je vytištěn pro každou sadu stran.
Štítková kopie | Vlastní obraz je vytištěn bez ohledu na nastavení posunu obrázku.
Kopie karty | Vlastní obraz je vytištěn podle listu.
Zrcadlový obraz | Vlastní obraz je vytištěn bez inverze zrcadlového obrazu.
ČB inverze | Vlastní obraz je vytištěn bez ČB inverze. Při tisku na tmavé pozadí je však nastavena následující podmínka. Vlastní razítko: Vytištěno bílé Vlastní vodoznak: Tisk bez zbělení
Centrování | Vlastní obraz je vytištěn bez vystředění.
Nabídka razítka | Vlastní obraz je vytištěn v nabídce razítka.
Opakování foto | Nelze kombinovat.
Vícestránkové zvětšení | Nelze kombinovat.
Tisk skrytého obrazce | Vlastní obraz je vytištěn pod tiskem skrytého obrazce.
Opakovat uspořádání | Nelze kombinovat.
Pozice obrazu | Vytiskne obraz je vytištěn v originální poloze, bez ohledu na nastavení pozice obrazu.
Rozdělit knihu | Vlastní obraz je vytištěn podle listu.
Tandemové kopírování | Vlastní obraz je zhotoven, je-li vlastní obraz se stejným názvem souboru zaregistrován v hlavním i podřízeném přístroji. Pokud vlastní obraz zaregistrován není, bude místo vytištění zkopírován.

## Ovládání

1. #### Vložte originál a klepněte na klávesu [Náhled]

   Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo na dokumenty.
   - AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
   - SKLO PRO DOKUMENTY

2. #### Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Vlastní obraz].

3. #### Klepněte na klávesu [Vlastní razítko] nebo [Vlastní vodoznak].

4. #### Klepněte na klávesu [Obraz] a vyberte obraz

   Z dostupného výběru zvolte požadované miniatury obrazů.

5. #### Nastavte možnost [Strany tisku] nebo [Originál].

   Informace o nastavení naleznete v části „Nastavení vlastního obrazu“.
   Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].

   ###### Zrušení nastavení vlastního obrazu:

   Klepněte na klávesu [Off].

6. #### Zkontrolujte obraz náhledu na obrazovce náhledu.

   ###### Zrušení všech nastavení:

   Klepněte na klávesu [CA].

7. #### Klepněte na klávesu [Start] a začněte kopírovat

   ###### Zhotovení dvou nebo více sad kopií:

   Klepněte na klávesu zobrazení kopií a určete jejich počet.

### Nastavení vlastního obrazu

Pro vlastní razítko

Popis | Popis
--- | ---
Strany tisku | Určete strany pro tisk. První strana nebo Všechny strany
Pozice tisku | Určete pozici pro tisk.
Originály | ORIENTACE PŘEDLOHY | Zadejte orientaci originálu.
Typ oboustranného originálu | Určete způsob vazby pro oboustranný originál. Vyberte Kniha nebo Blok.
Úhel | Určete roh obrazu. Vyberte možnost 0 stupňů, -90 stupňů, 90 stupňů nebo 180 stupňů.

Pro vlastní vodoznak

Popis | Popis
--- | ---
Tisk vzorku | Transparentní: Zhotoví transparentní obraz originálu kopie razítka. Překrytí: Skryje vodoznak přidaný do originálního obrazu kopie razítka.
Expozice | Vyberte jednu z devíti možností expozice.
Strany tisku | Vyberte možnost První strana nebo Všechny strany.
Pozice tisku | Určete pozici pro kopii razítka.
Originály | ORIENTACE PŘEDLOHY | Zadejte orientaci originálu.
Typ oboustranného originálu | Určete způsob vazby pro oboustranný originál. Vyberte Kniha nebo Blok.
Úhel | Vyberte možnost 0 stupňů, -90 stupňů, 90 stupňů nebo 180 stupňů.

Na začátek stránky