# OVĚŘOVÁNÍ PODLE PŘIHLAŠOVACÍHO JMÉNA / HESLA

## Přehled

Tato metoda umožňuje uživatelům přihlášení pomocí přihlašovacího jména a hesla, které dostali od administrátora přístroje nebo administrátora serveru LDAP.
Při spuštění přístroje se zobrazí obrazovka přihlášení.

- Je-li použita ověřování pomocí LDAP, na obrazovce se mohou zobrazit různé položky.
- Je-li použito ověření pomocí LDAP, může se v závislosti na její metodě objevit klávesa [E-mailová adresa].

###### Když je zadáno chybné přihlašovací jméno nebo heslo:

Zadejte přihlašovací jméno či heslo znovu.
Je-li v systémovém nastavení aktivována [Výstraha při neúspěšném přihlášení], ovládací panel se na pět minut zablokuje, pokud bude třikrát po sobě zadáno chybné přihlašovací jméno nebo heslo.
Kontaktujte administrátora přístroje a ověřte si přiřazené přihlašovací jméno/heslo.

- ###### Uvolnění uzamčení ovládacího panelu:

  V režimu nastavení (administrátor) zvolte [Kontrola uživatele] → [Výchozí nastavení] →[Uvolnit zámek na ovládacím panelu stroje] a uvolněte zámek.

- ###### Nastavení možnosti [Výstraha při neúspěšném přihlášení]:

  V režimu nastavení (administrátor) zvolte [Kontrola uživatele] → [Výchozí nastavení] → [Výstraha při neúspěšném přihlášení].

- ###### Uložení uživatelského jména:

  V režimu nastavení (administrátor) zvolte [Kontrola uživatele] → [Seznam uživatelů].
  Registrují se také podrobnější informace, jako přihlašovací jméno, číslo uživatele a heslo. Požádejte administrátora přístroje o informace, které potřebujete pro jeho použití.

## Ovládání

1. #### Zadejte přihlašovací jméno.

   Zadávání pomocí softwarové klávesnice
   Pokud v režimu nastavení nebylo registrováno uživatelské jméno, musí uživatel používající pouze ověřování pomocí LDAP klepnout na textové pole [Přihlašovací jméno] a zadat své přihlašovací jméno pomocí softwarové klávesnice.
   Výběr ze seznamu
   Klepněte na klávesu [Zvolit ze seznamu] a na obrazovce seznamu uživatelů vyberte uživatelské jméno.

   Ověření pomocí LDAP se používá, když administrátor serveru poskytuje službu LDAP v LAN (lokální síť).

2. #### Zadejte heslo.

   Zadejte heslo pomocí softwarové klávesnice.
   Pokud se přihlašujete k LDAP serveru, zadejte heslo, které je uloženo pro vaše přihlašovací jméno na LDAP serveru.
   Každý zadaný znak se zobrazí jako „“. Po zadání hesla klepněte na klávesu [OK].
   Když se ověřuje pomocí LDAP serveru a v seznamu uživatelů a na LDAP serveru máte uložena odlišná hesla, použijte heslo uložené na LDAP serveru.

   Při registrování na serveru LDAP změňte podle potřeby informace pro [Ověřít].
   - Při výběru z obrazovky seznamu uživatelů:
     Server LDAP, ke kterému se připojujete, byl zaregistrován při registraci uživatele, a proto se po výběru přihlašovacího jména zobrazuje cílový server, na který má být ověřování směrováno.
     Přejděte na krok 3.
   - Při zadávání údajů na softwarové klávesnici:
     Klepněte na možnost [Ověřít] a vyberte server LDAP, ke kterému se chcete přihlásit.

3. #### Klepněte na klávesu [OK].

   Pokud je zadané přihlašovací jméno a heslo ověřeno, zobrazí se počet zbývajících stran, které může uživatel kopírovat nebo skenovat.

   Pokud je nastaveno omezení počtu stran, které může uživatel použít, zobrazí se počet pro přihlášeného uživatele.

   - ###### Omezení počtu stran, které může uživatel použít:

     V režimu nastavení (administrátor) zvolte [Kontrola uživatele] → [Seznam skupin limitu stran].

   - ###### Chcete-li po přihlášení skrýt počet stran, které mohou být použity:

     V režimu nastavení (administrátor) zakažte možnost [Kontrola uživatele] → [Výchozí nastavení] → [Zobrazit stav použití po přihlášení].

   - ###### Změna času zobrazení zprávy:

     V režimu nastavení (administrátor) zvolte možnost [Systémová nastavení]→ [Nastavení ovládání] → [Nastavení času zprávy].

4. #### Chcete-li ukončit provoz přístroje, klepněte na možnost [Odhlásit]

Na začátek stránky