# URČENÍ CÍLE Z ADRESÁŘE

## Přehled

Cíl jednoduše vyvoláte klepnutím na klávesu předvolby daného cíle na obrazovce adresáře.
Do klávesy předvolby můžete uložit i několik cílů. Jednoduchým klepnutím na klávesu pak vyvoláte všechna čísla. Tato metoda je pohodlná pro zasílání dat na více cílů.
Na každé klávese předvolby se zobrazí ikona označující režim společně s názvem cíle. Možné ikony jsou následující:

| Skenovat do e-mailu
| Skenovat do FTP
| Skenovat do síťové složky
| Skupinová klávesa s více cíli

- Další informace o adresáři najdete v části ADRESÁŘ.
- Postup ukládání adresy do adresáře naleznete v části „UKLÁDÁNÍ ADRES PŘÍMÝM ZADÁNÍM“, „UKLÁDÁNÍ ADRES VYHLEDÁNÍM GLOBÁLNÍ ADRESY“, „UKLÁDÁNÍ ADRES Z PROTOKOLŮ ODESLÁNÍ OBRAZU“ nebo „UKLÁDÁNÍ SKUPIN“.

## Ovládání

1. #### Klepněte na klávesu [Adresář]

2. #### Klepněte na klávesu předvolby cíle

   - Cíle, které se zobrazují v seznamu, je možné zúžit pomocí kategorií, typů úloh, indexů a klíčových slov.
   - Standardně jsou data odesílána do cíle pouze aktuálního režimu. Je-li například cíl nastaven v režimu Skenovat do emailu, data nejsou odeslána do žádného jiného cíle, kromě cíle vybraného v režimu Skenovat do emailu.
   - Klepnutím na možnost [Přepnout displej] umožňuje změnit cíle zobrazené v seznamu.
   - Při přidávání cíle klepněte na jinou klávesu předvolby.
   - Když jsou data odeslána do několika cílů, počet cílů je zobrazen vedle . Zobrazí se také v případě, jsou-li data odeslána do několika cílů při výběru jedné klávesy předvolby.

   - Standardně se zobrazuje seznam cílů, který je upřesněn na základě aktuální úlohy.
   - Když klepnete na klávesu předvolby a pak na klávesu [Zobrazit podrobnosti] na panelu akcí, zobrazí se podrobné informace. Tento postup lze také používat pro změnu nebo přidání cíle pro přenos.

   ###### Vyberete-li nesprávný cíl:

   Klepněte znovu na klávesu předvolby a výběr zrušte.
   Chcete-li umožnit odesílání dat do libovolného cíle, kromě cíle vybraného v aktuálním režimu,
   vyberte možnost [Systémová nastavení] v režimu „Nastavení (administrátor)“ → [Nastavení odeslání obrazu] → [Nastavení obsluhy] → [Výchozí nastavení] → [Výchozí volba adresáře] a zrušte zaškrtnutí možnosti [Použít pouze adresy odesílaných režimů].

Na začátek stránky