# NASTAVENÍ A TISK NA ŠTÍTKY ŠTÍTKOVÉHO PAPÍRU

## Přehled

Tato funkce vytiskne text na štítky štítkového papíru.
K dispozici jsou dvě metody: „Nastavení štítkového papíru“ a „Tisk na štítky“

###### Nastavení štítkového papíru

V aplikaci vytvořte text, který se má tisknout na štítkový papír, a pak v nabídce [Nastavení štítkového papíru] na záložce [Rozšířené] v okně vlastností ovladače tiskárny nastavte vzdálenost posunutí textu. Text se vytiskne na štítky.

###### Tisk na štítkový papír (pouze PCL6)

Listy štítků jsou vytištěny a vloženy mezi požadované stránky.
V nabídce [Tisk na štítkový papír] na záložce [Speciální režimy] v okně vlastností ovladače tiskárny zadejte text, který chcete vytisknout na štítky. Určete podrobná nastavení, například velikost štítků, počáteční pozici, vzdálenost mezi štítky a čísla stran, kam mají být štítky vloženy.

Tyto funkce jsou dostupné v prostředí systému Windows.

## Ovládání

### Windows

### Nastavení štítkového papíru

Připravte data tištěná na štítkový papír v aplikaci a pak postupujte následujícím způsobem:

1. #### Klikněte na záložku [Rozšířené] a na tlačítko [Nastavení štítkového papíru]

2. #### Určete vzdálenost posunutí obrazu přímým zadáním hodnoty nebo kliknutím na tlačítko .

3. #### Zvolte zdroj a typ papíru.

   Klikněte na záložku [Papír] a zvolte „Zdroj papíru“ a „Typ papíru“.
   Pro „Zdroj papíru“ vyberte zásobník, do kterého chcete štítkový papír založit. Pro „Typ papíru“ vyberte možnost [Tab. papír].

   - Štítkový papír může být vložen do zásobníku 4, pomocného zásobníku nebo velkokapacitních zásobníků.
   - Na straně přístroje v nabídce [Tab. Papír] rovněž určete typ zásobníku papíru, do kterého má být vložen štítkový papír.

### Tisk na štítkový papír (pouze PCL6)

Otevřete data, do kterých chcete vložit štítkový papír a vyberte nastavení.

1. #### Klikněte na záložku [Speciální režimy]

2. #### Vyberte možnost [Tisk na štítky] a klikněte na tlačítko [Nastavení]

3. #### Zvolte nastavení pozice štítku.

   U komerčně dostupného štítkového papíru použijte v uživatelských nastaveních stávající nastavení, například [LT-5tab-A]. Pro ostatní typy štítkového papíru můžete pozici prvního štítku, vzdálenosti mezi štítky a vodorovný a svislý rozměr štítku zadat nebo změnit přímo pomocí tlačítka . Kromě toho zvolte v nabídce Velikost papíru velikost štítkového papíru.
   Nastavení štítkového papíru lze uložit a uložený soubor pak otevřít v nabídce uživatelských nastavení.

4. #### Zvolte nastavení papíru.

   Určete strany, kam chcete vložit štítkový papír a zadejte text, který na štítky chcete vytisknout. Vyberte také písmo a upravte rozvržení.
   - Štítkový papír může být vložen do zásobníku 4, pomocného zásobníku nebo velkokapacitních zásobníků.
   - Na straně přístroje v nabídce [Tab. Papír] rovněž určete typ zásobníku papíru, do kterého má být vložen štítkový papír.

Na začátek stránky