# VNĚJŠEK

Tato část popisuje názvy a funkce odpovídajících částí vnějšku přístroje.
Klepnutím na název se zobrazí podrobnosti.

×
Automatický podavač dokumentu
Toto zařízení automaticky podává a skenuje více originálů. Najednou je možné automaticky naskenovat obě strany oboustranných originálů.
-AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
×
Přední kryt
Otevřete tento kryt a vyjměte uvíznutý papír nebo zapněte či vypněte napájení.
×
Indikátor stavu*
Indikátor signalizuje stav zařízení.
-INDIKÁTORY STAVU
×
Ovládací panel
Tento panel obsahuje tlačítko [Napájení], tlačítko/kontrolku [Úspora energie], tlačítko [Výchozí obrazovka], hlavní vypínač, držák čtečky karet IC, port USB (typ A) a dotykový panel. Dotykový panel používejte pro ovládání všech těchto funkcí.
-OVLÁDACÍ PANEL
×
Děrovací modul*
Toto zařízení děruje papír a posílá jej na výstup.
×
Konektor USB (typ A)
Používá se k připojení zařízení USB (např. paměti USB) k přístroji.
Použijte stíněný USB kabel.
Podporuje USB 2.0 (vysokorychlostní).
×
Klávesnice*
Použijte ji jako náhradu za softwarovou klávesnici zobrazenou na dotykovém panelu.
-NÁZVY A FUNKCE KLÁVES SOFTWAROVÉ KLÁVESNICE
×
Zásobník 1
Do tohoto zásobníku vložte papír. Lze v něm uložit až 1 200 listů.
-ZÁSOBNÍK 1/2
×
Zásobník 2
Do tohoto zásobníku vložte papír. Lze v něm uložit až 800 listů.
-ZÁSOBNÍK 1/2
×
Zásobník 3
Do tohoto zásobníku vložte papír. Lze v něm uložit až 500 listů.
-ZÁSOBNÍK 3/4
×
Zásobník 4
Do tohoto zásobníku vložte papír. Lze v něm uložit až 500 listů.
-ZÁSOBNÍK 3/4
×
Zásobník 5 (MX-LC12)*
Do tohoto zásobníku vložte papír. Lze v něm uložit až 3 500 listů.
-VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK
×
Pomocný zásobník
Tento zásobník použijte pro ruční vkládání papíru.
Při zakládání papíru s velikostí větší než A4R nebo 8 1/2" × 11"R vytáhněte prodlužovací vodítko.
-POMOCNÝ ZÁSOBNÍK
×
Modul ořezávání*
Toto zařízení ořezává přebytečný výstup sešité vazby.
×
Sedlový finišer (sešívání 100 listů)*
Toto zařízení sešívá a překládá papír.
-FINIŠER VAZBY (SEŠÍVÁNÍ 100 LISTŮ)
×
Finišer (sešívání 100 listů)*
Toto zařízení sešívá papír a posílá jej na výstup.
-FINIŠER (SEŠÍVÁNÍ 100 LISTŮ)
×
Jednotka vyhlazování*
Toto zařízení děruje papír a posílá jej na výstup.
×
Zásobník toneru
Tento zásobník obsahuje tonerovou kazetu. Když se toner v kazetě spotřebuje, musí být spotřebovaná kazeta nahrazena novou kazetou.
-TONEROVÁ KAZETA
Kontrolky na ovládacím panelu se mohou v závislosti na zemi a oblasti lišit.

×
Velkokapacitní zásobníky*
Ukládají papír do tohoto zásobníku. V jednom zásobníku může být uloženo až 2 500 listů.
-VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍKY
×
Pomocný zásobník*
Tento zásobník použijte pro ruční vkládání papíru.
Při zakládání papíru s velikostí větší než A4R nebo 8 1/2" × 11"R vytáhněte prodlužovací vodítko.
×
Vozík papíru*
Tento vozík je nainstalován ve velkokapacitním stohovači. Je užitečný pro nesení většího množství výstupních listů.
×
Vozík papíru*
Je možné založit přebaly a vkládané listy, které se vkládají do tištěných listů.
Pomocí manuální dokončovací funkce lze přímo zakládat papír do finišeru nebo finišeru vazby za účelem sešití, děrování či přeložení papíru.
×
Skiádací jednotka*
Toto zařízení překládá papír a posílá jej na výstup.
×
Velkokapacitní stohovač*
Tato jednotka je užitečná při výrobě velkého počtu kopií. Lze vytisknout maximálně 5 000 listů papíru.
Můžete také připojit dvě jednotky.
-VELKOKAPACITNÍ STOHOVAČ
* Volitelné
Na začátek stránky