# OPAKOVANÉ ODESLÁNÍ DO CÍLŮ, JIMŽ SE NEPODAŘILO ODESLAT OBĚŽNÍK

Výsledky dokončeného odeslání oběžníku je možné zjistit na obrazovce stavu úlohy. Pokud se přenos do některého cíle nezdařil, můžete odeslat data do stejného cíle znovu.

## Ovládání

1. #### Klepněte na zobrazení správy úlohy a pak na záložku [Skenovat]

2. #### Klepněte na klávesu [Dokončeno].

3. #### Po klepnutí na klávesu dokončeného odeslání oběžníku klepněte na panelu akcí na klávesu [Zkontrolovat podrobnosti vybrané úlohy].

   Zobrazí se detaily úlohy.

   - Jako adresa se na klávese oběžníkové úlohy zobrazuje Vysílání xxxx. Kontrolní číslo úlohy, které se objevilo na dotykovém panelu po dokončení skenování, se objeví v „xxxx“.
   - Pokud odeslání oběžníku obsahovalo cíle různých režimů, zobrazí se stejná klávesa odeslání oběžníku v každém z těchto režimů.

4. #### Po klepnutí na záložku [Chyba] klepněte na klávesu [Poslat znovu na všechny adresy, kam se nezdařilo] na panelu akcí

   Přístroj začne znovu odesílat obraz do cílů, u kterých byl přenos oběžníku zatím neúspěšný.

   Postup po klepnutí na klávesu [Poslat znovu na všechny adresy, kam se nezdařilo] se liší v závislosti na tom, zda používáte funkci ukládání dokumentů.

   - ###### Ukládání dokumentů bylo použito

     Když zadáte neúspěšný cíl, vrátíte se na obrazovku opětovného odeslání uloženého dokumentu.
     Proveďte postup pro opakované odeslání uložených dokumentů. (Originál není nutné opětovně skenovat.)

   - ###### Když ukládání dokumentů není použito:

     Když zadáte neúspěšný cíl, vrátíte se na úvodní obrazovku. Vložte originál a proveďte kroky odeslání oběžníku.

Na začátek stránky