# ODESLAT NASTAVENÍ DO CÍLE PRACUJÍCÍHO V NĚKOLIKA REŽIMECH PROVOZU

## Přehled

Když přenášíte dokument do cíle pracujícího v několika režimech provozu, například v režimu skeneru, vaše nastavení se odrazí ve všech režimech i když jste nastavili přenos na obrazovce kteréhokoliv režimu. Upozorňujeme na níže uvedené výjimky:

Velikost odes. | Naskenujete-li originál větší než A4 (8-1/2" × 11"), automaticky se před odesláním zmenší na velikost A4R (8-1/2" × 11"R).
Rozlišení (obraz) | Strany se odesílají podle nastavení konfigurovaných v jednotlivých režimech.
Formát souboru (režim komprese souboru) | V režimu „Nastavení (administrátor)“ zvolte [Systémová nastavení] → [Nastavení odeslání obrázku] → [Nastavení skenování] → [Nastavení skenování] a použije se formát komprese vybraný pomocí [Režim komprese při vysílání].
Barevné skenování | Je-li barevný režim nastaven v režimu skenování na [Plné barvy], originál se odešle barevně do cílů skenování.
Počítání originálů | Toto platí v aktuálně vybraném režimu.
Velikost skenovaného souboru | V režimu „Nastavení (administrátor)“ zvolte [Systémová nastavení] → [Nastavení odeslání obrázku] → [Nastavení skenování] → [Nastavení skenování] → [Režim komprese při vysílání]. Pokud má cíl přenosu stanoven limit velikosti dat, který byl nastaven v možnosti [Nastavení maximálního množství odesílaných dat.(E-pošta)] nebo [Max. velikost datových příloh (FTP/počítač/síťová složka)], jsou omezeny také cíle, které žádné takové limity nemají.
Výpadek barvy | Tento režim je k dispozici pro skener a zadávání dat. Je propojen s režimem s příslušnou funkcí.

Na začátek stránky