# ZAHÁJENÍ ODESLÁNÍ V URČITÝ OKAMŽIK (ČASOVAČ)

## Přehled

Můžete zadat čas, kdy si přejete, aby došlo k automatickému odeslání nebo odeslání oběžníku.
‎Tato funkce je užitečná, pokud si přejete vykonat rezervované odeslání, odeslání oběžníku nebo jiné odeslání během nepřítomnosti obsluhy nebo v noci či v době, kdy platí nízké poplatky za telefon.

- Pokud probíhá jiné odesílání, když nastane zadaný čas, načasované odesílání se spustí po dokončení tohoto odesílání.
- ‎Nastavení, která zvolíte pro načasované odeslání (expozice, rozlišení a ostatní funkce), se automaticky po dokončení přenosu smažou. (Je-li však použita funkce ukládání dokumentů, jsou naskenovaný originální obraz a nastavení uloženy na vestavěném pevném disku.)
- Dáte-li úloze načasovaného odeslání na obrazovce stavu úloh prioritu, časovač bude zrušen. Odesílání se spustí hned, jak je dokončena probíhající úloha.
- Čas lze zadat až týden dopředu.
- Ostatní operace je možné provést po nastavení načasovaného odeslání.
- Načasované odesílání je možné vymazat v obrazovce stavu úlohy.

- Nastavíte-li načasované odeslání, ponechte hlavní vypínač v poloze . Je-li stav „“, k přenosu v zadaný čas nedojde.
- Když provádíte načasované odesílání, musíte při nastavení odesílání naskenovat originál do paměti. Nemůžete nechat dokument ležet v zásobníku podavače dokumentů nebo na skle pro dokumenty, aby se naskenoval až v určeném čase odesílání.
- Najednou lze uložit až 100 načasovaných odesílání.

## Ovládání

1. #### Vložte originál.

   Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo na dokumenty.
   - AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
   - SKLO PRO DOKUMENTY

2. #### Zadejte cíl.

   - URČENÍ CÍLE Z ADRESÁŘE
   - URČENÍ CÍLE POMOCÍ ČÍSLA HLEDÁNÍ
   - ZADEJTE CÍL RUČNĚ
   - URČENÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE
   - URČENÍ CÍLE Z PROTOKOLU PŘENOSU

3. #### Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Časovač].

4. #### Klepněte na klávesu [Zap.]

   Nastavení zobrazí aktuální čas. Liší-li se čas, opravte jej před zahájením úlohy v režimu nastavení.

   ###### Nastavení data a času přístroje:

   V režimu „Nastavení“ zvolte možnost [Systémová nastavení] → [Výchozí nastavení] → [Nastavení hodin].
   Je-li povolena možnost [Zakázání nastavení hodin], datum a čas nelze změnit. V tomto případě v režimu „Nastavení (administrátor)“ zvolte [Systémová nastavení] a vyberte [Nastavení ovládání] a vypněte nastavení [Zakázání nastavení hodin].

5. #### Určete datum a pak stanovte čas (hodiny a minuty) ve 24hodinovém formátu

   Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].
   Postupně klepněte na oblasti zobrazující hodiny a minuty a pak pomocí číselných kláves zadejte hodnoty. Nebo klepněte na klávesu a zadejte velikost.

   ###### Zrušení nastavení načasovaného odeslání:

   Klepněte na klávesu [Vyp.].

6. #### Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

   Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky.
   Pokud jste na sklo pro dokumenty položili originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé.
   Po naskenování posledního originálu klepněte na klávesu [Konec čtení].
   Pípnutí oznámí konec skenování a přístroj je připraven k přenosu.
   Klepněte na klávesu [Náhled] zkontrolujte před odesláním náhled výstupního obrazu. Po naskenování originálu klepnutím na klávesu [Náhled] klepněte na klávesu [Další skenování] a naskenujte další originál. Po zkontrolování náhledu obrazu klepněte na klávesu [Start].
   Další informace najdete v části „KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU PŘED PŘENOSEM“.
   Originál je naskenován do paměti. Originál nelze v určeném čase skenovat.

Na začátek stránky